
Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky 
Attachment No. 1 – Technical specification of the subject of the contract 

	Názov projektu:
Project name:
	Investície do celoročného skladovania ovocia
Investments in year-round fruit storage

	Názov zákazky:
Subject of contract name:
	Pretrieďovacia linka na jablká
Sorting line for apples

	Obstarávateľ:
Procurer:
	Ovocinárske družstvo BONUM




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
IDENTIFICATION OF APPLICANT

	Obchodné meno uchádzača:
Business name of the applicant:
	

	Sídlo uchádzača[footnoteRef:1][endnoteRef:1]: [1:  alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov]  [1:  alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov] 

Seat (address) of the applicant[footnoteRef:2][endnoteRef:2]: [2:  Or similar data in case of foreign applicant ]  [2:  Or similar data in case of foreign applicant] 

	

	IČO uchádzača[footnoteRef:3]: [3:  alebo obdobný identifikačný údaj v prípade zahraničných uchádzačov] 

ID number of the applicant[footnoteRef:4]: [4:  Or similar identification data in case of foreign applicant] 

	

	Telefón a e-mail uchádzača:
Phone and e-mail contact:
	




 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY     
 TECHNICAL SPECIFICATION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT

	Názov: Pretrieďovacia linka na jablká/Name: Sorting line for apples

	Množstvo:    1 ks/Quantity:    1 pc

	Špecifikácia – popis predmetu zákazky 
Specification – description of the contract subject 

	Splnenie požiadavky*
Uveďte, či zariadenie
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie /
Uveďte parameter

Fulfillment of requirement*
Indicate whether the device
Fulfills - Yes/No the requirement of the technical specification /
Specify the parameter

	Automatický vyprázdnovač plastových alebo drevených bední s rozmermi (v,d,š):/ Automatic emptyer of plastic or wooden crates with dimensions (h, l, w):
1000x1200x780mm
1100x1200x780mm
1200x1200x780mm
1120x1120x770mm
1200x1200x550mm
1240x1240x730mm
1000x1200x830mm
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Revízny dopravník na kontrolu kvality ovocia
Inspection conveyor for fruit quality control
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Triedenie jabĺk podľa veľkosti 40-120mm, max priemer plodu 120mm
Sorting apples according to size 40-120mm, max fruit diameter 120mm
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Triedenie jabĺk podľa farby
Sorting of apples by fruit color
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Detekcia vonkajších defektov na plodoch
Detection of external defects on fruits
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Triedenie jabĺk podľa hmotnosti  
Sorting apples by weight 
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Automatické plnenie pretriedených jabĺk do plastových veľkobední s rozmermi (v,d,š):/ Automatic filling of pre-sorted apples into large plastic crates with dimensions (h, l, w):
1000x1200x780mm
1100x1200x780mm
1200x1200x780mm
	spĺňa/nespĺňa
a uveďte  parameter
Yes/No and
specify the parameter

	Automatický ukladač plných bední do stĺpca s troma bedňami.
Automatic stacker of full crates in a column with three crates
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Program pre jablká náchylné na otlaky
Program for apples prone to bruises
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	Min kapacita linky na programe pre citlivé jablká 9t/hod
Min capacity of the line on the program for sensitive apples 9t/hour
	spĺňa/nespĺňa
a uveďte  parameter
Yes/No and
specify the parameter

	Min počet výstupov 28
Min number of outputs 28
	spĺňa/nespĺňa
Yes/No

	[bookmark: _GoBack]Vysledovateľnosť triedených jabĺk 
Treasibility graded apples
	spĺňa/nespĺňa
a uveďte  parameter
Yes/No and
specify the parameter

	Použitie ušľachtilých materiálov, odolávajúcich korózii
Use of noble materials, resistant to corrosion
	spĺňa/nespĺňa
a uveďte  parameter
Yes/No and
specify the parameter

	Použitie bežných elektronických komponentov od štandardných výrobcov (Omron, Siemens, Schneider, ABB...)
Using common electronic components from standard manufacturers
	spĺňa/nespĺňa
a uveďte  parameter
Yes/No and
specify the parameter

	Doprava a inštalácia v cene
Transport and installation included in the price
	spĺňa/nespĺňa
a uveďte  parameter
Yes/No and
specify the parameter


  *Fullfilment of requirement – applicant specifies by selection from following options:
- The offer fulfills required technical parameter -Yes
- The offer does not fulfillrequired  technical parameter - No


	Cenová ponuka /Price offer 

	Cena v EUR bez DPH:
Price in EUR without VAT for basic part:
	

	DPH: 
VAT:
	

	Sumárna cena v EUR s DPH:
Total price in EUR with VAT:
	


Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.
The applicant shall indicate whether he/she is a VAT payer.

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
Name and surname of the statutory representative:
	

	Podpis a pečiatka:
Signature and stamp:
	

	Miesto a dátum podpisu:
Signature date and location:
	



2

