Príloha - Špecifikácia


	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Čachtice

	IČO: 
	00206792

	Predmet zákazky (stroj): 
	Sejačka s prihnojovaním

	Množstvo:
	1 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	

	Pracovný záber stroja 6m
	x

	Objem zásobníka min. 4300l
	x

	Výsevná dávka plynule nastaviteľná od 1 do 300kg/ha
	x

	Pracovná rýchlosť min. 8 km/h
	x

	Kombinovaný stroj s diskovými poľami na prípravu pôdy
	x

	Zásobník na prihnojovanie spolu s prihnojovacími diskovými botkami
	x

	Zapojenie do ramien kat 3N
	x

	Hydraulicky poháňaný ventilátor
	x

	Bezúdržbová dvojdisková výsevná botka 
	x

	Prítlak na jednotlivú botku meniteľný do 45kg
	x

	Odpružené dvojité disky s priemerom min. 350mm na ukladanie hnojiva
	x

	Hlavný zásobník rozdelený na dve časti osivo/hnojivo, možno meniť pomer
	x

	Elektricky poháňané výsevné valčeky a dávkovače hnojiva
	x

	Mechanické vypínanie sekcií
	x

	Elektronické ovládanie sejačky s ovládacím monitorom
	x

	Pneumatikový valec na utlačenie podložia po celej šírke záberu
	x

	Cestné osvetlenie
	x

	Vzduchové dvojokruhové brzdy
	x

	Možnosť tvorby kolajových riadkov – elektronicky ovládané
	x

	Medziriadková vzdialenosť výsevu 16,7cm (36 výsevných botiek na 6m záberu)
	x


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
 a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
