**Príloha č.1 k opisu predmetu zákazky pravidelná ročná kalibrácia / overenie správnej funkčnosti germicídnych žiaričov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| položka | skúšobné zariadenia | výrobca | počet kusov | pracovisko | servisný plán |
| 1 | Germicídny žiarič Prolux G GIP6530WD15W | NEXA | 5 | BA - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 2 | Germicídny žiarič Prolux G GIP6536W/6555W | NEXA | 12 | BA - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 3 | Germicídny žiarič Prolux G K55W | NEXA | 4 | BA - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 4 | UV Crosslinker Bio-LINK BLX - 6 ks trubíc | Bio-LINK | 1 | BA - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 5 | Germicídny žiarič v laminárnom boxe (miestnocť č. 423) | Esco | 1 | BA - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 6 | PCR box (UV žiarenie) | Biosan | 3 | BA - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 7 | Germicídny žiarič Prolux G K55W | NEXA | 11 | BA - OCHT | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 8 | Germicídny žiarič Prolux GIP 6530W | NEXA | 1 | BA - OCHT | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 9 | Germicídny žiarič Biosan UVR-Mi | Biosan | 3 | KEÚ BA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 10 | Germicídny žiarič UV-C | NEXA | 15 | KEÚ BA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 11 | Germicídny žiarič Prolux G M30WA | NEXA | 8 | KEÚ BA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 12 | Germicídny žiarič Prolux G | NEXA | 20 | SĽ - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 13 | Germicídny žiarič mobilný UV-C | NEXA | 5 | SĽ - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 14 | Germicídny žiarič GIP6530WD15W | Biosan | 4 | SĽ - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 15 | UV Crosslinker Bio-LINK BLX - 6 ks trubíc | Bio-LINK | 2 | SĽ - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 16 | Germicídny žiarič UV-C | NEXA | 5 | KEÚ SĽ | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 17 | Germicídny žiarič Prolux G M30WA | NEXA | 2 | KEÚ SĽ | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 18 | Germicídny žiarič K36W | NEXA | 16 | KE - OBaGA | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 19 | Germicídny žiarič UV-C | NEXA | 5 | KEÚ KE | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 20 | Germicídny žiarič Prolux G M30WA | NEXA | 2 | KEÚ KE | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 21 | Germicídny žiarič Biosan UVR-Mi | Biosan | 1 | KEÚ KE | ročná revízia, servisná prehliadka |
| 22 | UV Crosslinker Bio-LINK BLX - 6 ks trubíc | Bio-LINK | 1 | KEÚ KE | ročná revízia, servisná prehliadka |
|  |  | **Spolu** | **127** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Predmetom služby je vykonanie merania a revízie germicídnych žiaričov (overenie funkčnosti, pravidelná údržba, meranie intenzity UVC žiarenia, kontrola vnútorných častí žiariča, prečistenie zdrojov UVC žiarenia) inštalovaných na pracoviskách KEÚ PZ.

Miesto výkonu práce:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice

Do cenovej ponuky zohľadnite aj náklady na dopravu a cenu za najčastejšie používané náhradné diely používané pri servisnej prehliadke (trubice, batérie ovládača, spínacie hodiny a pod.).

Do cenovej ponuky je potrebné zohľadniť aj náklady na vystavenie protokolov o meraní a revízii zariadení. V prípade nefunkčnosti zariadenia žiadame vystaviť zvlášť protokol o nefunkčnosti.  Pri výmene trubíc odvoz nefunkčných trubíc a potvrdenie o ich ekologickej likvidácii (všetko zahrnuté v cene služby).