**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA OBIEKTU**

spisany w dniu w pomiędzy

Zamawiającym: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg

reprezentowanym przez:

 1

 2

a Wykonawcą

reprezentowanym przez:

 1

 2

w przedmiocie realizacji umowy nr SA.271…2022 z dnia ……..2022 r. Zamawiający przekazuje Wykonawcy obiekt: znajdujący się w oddziale w leśnictwie i zleca wykonie robót w zakresie i kosztach poniżej wyszczególnionym:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa technologii | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto [zł] | Wartośćnetto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Profilowanie (równanie nawierzchni drogi, wraz z wałowaniem i ścięciem poboczy | m2 |  |  |  |  |
| 2 | Odmulanie rowów przydrożnych | mb |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana rur w przepuście o średnicy 0,5 m | mb |  |  |  |  |
| 4 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm | m2 |  |  |  |  |
| 5 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 10 cm | m2 |  |  |  |  |
| 6 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 20 cm | m2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*(dane w powyższej tabeli mają charakter wyłącznie wzorcowy)*

Pracę należy wykonać w terminie od do

Inne uzgodnienia i uwagi:

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Do protokołu dołącza się szkic lokalizacji prac.

**PODPISY:**

 **Wykonawca: Zamawiający:**