	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Čachtice

	IČO: 
	00206792

	Predmet zákazky (stroj): 
	Mobilný kurín

	Množstvo:
	1 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	

	Maximálny počet nosníc pri mobilnom ustajnení s voľným výbehom – 450 až 480 ks nosníc
	x

	ES Vyhlásenie o zhode strojových zariadení (Smernica EP a Rady 2006/42/ES, Príloha II, 1A)
	x

	Kurín dodaný zmontovaný, spôsobilý ihneď plnoautomatizovanej prevádzky
	x

	Technická podpora 24/7 (na diaľku), dojazd do 24h
	x

	Plne mobilný kurín, spôsobilý na prevádzku na verejných komunikáciách pri rýchlosti min. 6 km/h
	x

	4 ks odnímateľné kľukové podpery
	x

	Automatizovaný systém riadenia kŕmenia a napájania so zásobníkmi na vodu a krmivo v interiéry kurína  – krmivo min. 1m³, voda min. 600 l (predstavuje zásobu na 7 až 14dní)
	x

	Lievikový násypník na krmivo umiestnený v exteriéry, hydraulicky poháňaný dopravník krmiva do zásobníka umiestneného v kuríne 
	x

	Dodatočný odnímateľný 50 l zásobník na vodu na dávkovanie vitamínov
	x

	Automatizovaný zber vajíčok, elektrický pás a výťah, nožný spínač
	x

	Automatizované odpratávanie trusu elektrickým pásom min. 2 ks
	x

	Automatizované ovládanie vstupných a výstupných vrát pre nosnice pre vypúšťanie nosníc do výbehu riadené ASTRO hodinami
	x

	Automatizované riadenie vetrania v kuríne - teplotne regulovaný odsávací ventilátor a manuálna ventilačná klapka v zadnej časti min. 1 + 1 ks
	x

	Automatizovaný, plne nastaviteľný svetelný režim prostredníctvom LED svietidiel - neblikajúce, 

Funkcia postupného stmievania
	x

	Záložná batéria 24 V na krátkodobú prevádzku - min 1 ks
	x

	Protikrádežové alarmové kontakty na dverách – minimálne na vstupných dverách
	x

	Riadiaci počítač s min. 9-palcovou dotykovou obrazovkou s intuitívnym ovládaním umiestnený v manipulačnom zázemí kurína
	x

	Diaľkové ovládanie riadiaceho počítača prostredníctvom smartfónu alebo PC odkiaľkoľvek, zabudovaný router
	x

	Kamerový systém pre sledovanie správania nosníc a fungovanie kurína – min. 4 kamery
	x

	Zasielanie SMS pri definovaných prevádzkových situáciách na min. 3 telefónne čísla
	x

	Hygienická slučka pri vstupe do kurína
	x

	Miestnosť na zber vajíčok oddelená od ustajňovacieho priestoru nosníc
	x

	Syntetický živicový náter podlahy
	x


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
 a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Oprávnený zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis oprávnenej osoby
