**Príloha č. 1** – Opis predmetu zákazky

**Min. technická špecifikácia predmetu zákazky:**

 **1. Špeciálna úprava vozidla na pohrebné služby:**

***Prepravné chladenie****:*

*- chl. výkon pri 0 stupni C = cca 2813 W -* pohon od motora vozidla, bez strešnej kondenzačnej jednotky s certifikátom ATP (alebo ekvivalent)

- dosiahnuteľná teplota +8 +10 stupne C

 ***Úprava ložnej plochy 6m3****:*

*-* protokol zo skúšobne TSÚ Piešťany

- povrch laminát-čiernej farby, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov, dezinfikovateľný,

 ľahko umývateľný

- vrátane liatej podlahy (hladká)

- zachované osvetlenie

- zachované kotviace oká v ložnej ploche vozidla

- výrobca prestavby musí byť držiteľom certifikátu ISO 9001:2015 a musí byť priamo dovozcom prepravného chladenia na základe schválenia a povolenia Ministerstva dopravy SR a zároveň výrobcom prestavby a to aj pre garantovanie záruky min. 24 mesiacov na prestavbu ako celok

- priestor na prepravu nákladu bude vyplnený izotermickou izoláciou podľa podnikovej normy PN 4001/c

 - Výsuvná nerezová jednoplošina - výsuv 70 cm, umiestnenie na podlahe

 - LED osvetlenie ložnej plochy-ovládanie buď v kabíne vodiča alebo na dverový snímač

 - Technická skúška po prestavbe + zápis prestavby do TP

**2. Min. technické požiadavky na automobil:**

**Farba vozidla:** čierna metalíza

**3. Osobitné požiadavky na plnenie**:

|  |
| --- |
| K motorovému vozidlu požadujeme dodať: platný TP, návod na obsluhu v SK, servisnú knižku, min. 2x kľúč, výbavu a príslušenstvo v rozsahu technickej špecifikácie, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy. |
| Odovzdanie v mieste kupujúceho. |
| Do 3 dní po skončení súťaže doručiť presnú špecifikáciu zariadení a vozidla s certifikátmi. |
| Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto odberu, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, prípadných ďalších obstarávacích nákladov. |
| Dodanie vozidla najneskôr do konca októbra. |
| V prípade, ak bude zistené ,že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávaťeľ si vyhradzuje právo tovar vrátiť. |
| Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej splatnosť je odo dňa doručenia objednávateľovi. |
| Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru. |
| Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy ak nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženým návrhom na plnenie kritérií, ponukou dodávateľ a technickou špecifikáciou, alebo ak pri odskúšaní prevádzkyschopnosti vozidla sa zistí vada. |
| Nesplnenie akejkoľvek zadanej technickej špecifikácie predmetu zákazky, alebo nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy. |
| Pre ekvivalent sú všetky zadané technické parametre považované za minimálne. Dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent vozidla s rovnakými a lepšími technickými parametrami a s požadovaným príslušenstvom a výbavou. |
| Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis a garantovať pozáručný servis v autorizovanom servisnom stredisku vzdialenom najviac 20km od sídla objednávateľa, dostupnosť servisných služieb do 24 hod. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar. |