**František Rybár – Rybárova farma**

Brezová 3, 942 01 Šurany

IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855

Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

**Objekt: Maštaľ č. 1**

**Predmet zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Hrebeňová vetracia štrbina** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| * Vyhotovenie pre šírku otvoru do 1,5 m a dĺžku 62 m | Vyžaduje sa |  |
| * Konštrukcia žiarovo zinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| * Prekrytie prostredníctvom transparentného laminátu | Vyžaduje sa |  |
| * Bočné deflektory | Vyžaduje sa |  |
| * Oplechovanie vrátane tesniaceho profilu | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane montáže | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Bočné zvinovacie plachty** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| * Požadovaná dĺžka systému | 59 m |  |
| * Požadované pre otvor so šírkou | min. 1,9 m |  |
| * Požadovaný počet systémov zvinovacích plachiet | 2 ks |  |
| * Elektrické navíjanie s koncovými dorazmi | 2 ks |  |
| * Plachtový ukončovací kryt | Vyžaduje sa |  |
| * PVC plachta s pevnosťou | Min.580 g/m2 |  |
| * Drevená výdreva (200 x 60 mm) pre spodnú a hornú časť montážneho otvoru | 122 bm |  |
| * Vrátane dopravy a montáže | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Rolovacie brány** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| **Rolovacia brána elektrická (3,7 x 3,5 m)** | **2 ks** |  |
| * Rozmer brány 3,7 x 3,5 m | Vyžaduje sa |  |
| * Možnosť diaľkového ovládania | Vyžaduje sa |  |
| * Trubkový elektromotor s otáčkami | Min. 15 ot/min |  |
| * Núdzová kľuka na otvorenie v prípade výpadku el. Prúdu | Vyžaduje sa |  |
| * Komplet kabeláž a zapojenie | 1 komplet |  |
| * Nástenné tlačidlo otvárania | 2 ks/ brána |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | Vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Rolovacia brána s manuálnym ovládaním (4,5 x 3,4 m)** | **3 ks** |  |
| * Rozmer brány 4,5 x 3,4 m | Vyžaduje sa |  |
| * Ovládanie ručné prostredníctvom retiazky | Vyžaduje sa |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Rolovacia brána s manuálnym ovládaním (3,7 x 3,4 m)** | **2 ks** |  |
| * Rozmer brány 3,7 x 3,4 m | Vyžaduje sa |  |
| * Ovládanie ručné prostredníctvom retiazky | Vyžaduje sa |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Rolovacia brána s manuálnym ovládaním (3,6 x 3,4 m)** | **2 ks** |  |
| * Rozmer brány 3,6 x 3,4 m | Vyžaduje sa |  |
| * Ovládanie ručné prostredníctvom retiazky | Vyžaduje sa |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | Vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Rolovacia brána s manuálnym ovládaním (4,4 x 3,4 m)** | **1 ks** |  |
| * Rozmer brány 4,4 x 3,4 m | Vyžaduje sa |  |
| * Ovládanie ručné prostredníctvom retiazky | Vyžaduje sa |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Objekt: Maštaľ č. 2**

**Predmet zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Hrebeňová vetracia štrbina** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| * Vyhotovenie pre šírku otvoru do 1,5 m a dĺžku 62 m | Vyžaduje sa |  |
| * Konštrukcia žiarovo zinkovaná | Vyžaduje sa |  |
| * Prekrytie prostredníctvom transparentného laminátu | Vyžaduje sa |  |
| * Bočné deflektory | Vyžaduje sa |  |
| * Oplechovanie vrátane tesniaceho profilu | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane montáže | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Bočné zvinovacie plachty** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| * Požadovaná dĺžka systému | 59 m |  |
| * Požadované pre otvor so šírkou | min. 1,9 m |  |
| * Požadovaný počet systémov zvinovacích plachiet | 2 ks |  |
| * Elektrické navíjanie s koncovými dorazmi | 2 ks |  |
| * Plachtový ukončovací kryt | Vyžaduje sa |  |
| * PVC plachta s pevnosťou | Min.580 g/m2 |  |
| * Drevená výdreva (200 x 60 mm) pre spodnú a hornú časť montážneho otvoru | 122 bm |  |
| * Vrátane dopravy a montáže | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Rolovacie brány** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| **Rolovacia brána elektrická (3,7 x 3,5 m)** | **2 ks** |  |
| * Rozmer brány 3,7 x 3,5 m | Vyžaduje sa |  |
| * Možnosť diaľkového ovládania | Vyžaduje sa |  |
| * Trubkový elektromotor s otáčkami | Min. 15 ot/min |  |
| * Núdzová kľuka na otvorenie v prípade výpadku el. Prúdu | Vyžaduje sa |  |
| * Komplet kabeláž a zapojenie | 1 komplet |  |
| * Nástenné tlačidlo otvárania | 2 ks/ brána |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | Vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Rolovacia brána s manuálnym ovládaním (4,0x 3,4 m)** | **4 ks** |  |
| * Rozmer brány 4,5 x 3,4 m | Vyžaduje sa |  |
| * Ovládanie ručné prostredníctvom retiazky | Vyžaduje sa |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Rolovacia brána s manuálnym ovládaním (3,7 x 3,4 m)** | **2 ks** |  |
| * Rozmer brány 3,7 x 3,4 m | Vyžaduje sa |  |
| * Ovládanie ručné prostredníctvom retiazky | Vyžaduje sa |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Rolovacia brána s manuálnym ovládaním (4,5 x 3,4 m)** | **2 ks** |  |
| * Rozmer brány 3,6 x 3,4 m | Vyžaduje sa |  |
| * Ovládanie ručné prostredníctvom retiazky | Vyžaduje sa |  |
| * Krycia strieška | Vyžaduje sa |  |
| * Vrátane dopravy montáže | vyžaduje sa |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: