Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky- Ťahaný hadicový aplikátor hnojovice 
	Celok
	Časť
	Parameter
	MJ
	Požadovaná hodnota
	Hodnota parametra predkladateľa ponuky

	 
	Všeobecné požiadavky
	Záruka minimálne 2 roky
	áno/nie
	áno
	 

	 
	
	Doprava DAP
	áno/nie
	áno
	 

	 
	
	Zaškolenie obsluhy
	áno/nie
	áno
	 

	Ťahaný hadicový aplikátor hnojovice
	Technologické vybavenie
	Minimálna kapacita hadíc na bubne
	m
	550
	 

	
	
	Vzduchové brzdy
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Balónové pneumatiky 750/60-30,5
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Centrálne mazanie
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Inteligentná funkcia ovládania dávkovacieho čerpadla z kabíny traktora
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Systém čístenia hadicového systému 
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Rameno na navádzanie hadice po bokoch stroja 
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Hydraulické ovládanie aplikátora 
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Pracovné svetlá 
	áno/nie
	áno
	 

	Dávkovacie čerpadlo
	Technologické vybavenie
	Minimálna kapacita prietoku čerpadla
	m3/h
	250
	 

	
	
	Nasávacie rameno
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Kompresor
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Motor na naftu 
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Minimálna kapacita naftovej nádrže
	l
	500
	 

	
	
	Modem na vzdialený prístup
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	GSM komunikačný modul
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Signálna anténa
	áno/nie
	áno
	 

	Dopravné hadice na hnojovicu
	Technologické vybavenie
	Hydraulikcé ovládanie
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Oceľový rám cievky
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Požadovaný počet oceľových rámov cievky
	ks
	3
	 

	
	
	Rýchloupínač na trojbodový záves
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Dĺžka dopravných hadíc
	km
	3
	 

	
	
	Spoje hadíc STORZ
	áno/nie
	áno
	 


Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. 

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


