Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky- Fekálny náves 15 m3
	Časť
	Parameter
	MJ
	Požadovaná hodnota
	Hodnota parametra predkladateľa ponuky

	Všeobecné požiadavky
	Záruka minimálne 2 roky
	áno/nie
	áno
	 

	
	Doprava technológií DAP
	áno/nie
	áno
	 

	
	Zaškolenie obsluhy
	áno/nie
	áno
	 

	Technologické vybavenie
	Minimálny objem 
	m3
	15
	 

	
	Tandemová náprava
	áno/nie
	áno
	 

	
	Vzduchové brzdy
	áno/nie
	áno
	 

	
	Stavoznak
	áno/nie
	áno
	 

	
	Odstavná noha
	áno/nie
	áno
	 

	
	Vákuový kompresor
	áno/nie
	áno
	 

	
	Záves K80
	áno/nie
	áno
	 

	
	Odpružené oje
	áno/nie
	áno
	 

	
	Nútené riadenie zadných kolies
	áno/nie
	áno
	 

	
	Balónové pneumatiky
	áno/nie
	áno
	 

	
	Pozinkovaná nádrž
	áno/nie
	áno
	 

	
	Rozprašovač
	áno/nie
	áno
	 

	
	Cestné osvetlenie
	áno/nie
	áno
	 

	
	Rebrík
	áno/nie
	áno
	 

	
	Sacia hadica / potrubie
	áno/nie
	áno
	 

	
	Horný poklop
	áno/nie
	áno
	 

	
	Zadný uzáver (výpusť)
	áno/nie
	áno
	 


Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. 

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


