Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky- Sejačka
	Sejačka
	Požadovaný

parameter
	Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	PRACOVNÝ ZÁBER
	4 metre
	

	POČET RIADKOV
	11 / 6
	

	MEDZIRIADKOVÁ VZDIALENOSŤ
	36,3 cm / 72,6 cm
	

	TRANSPORTNÁ ŠÍRKA STROJA
	2950 mm

	

	OBJEM ZÁSOBNÍKOV
	2300/2300/500/500 litrov
	

	POČET ZÁSOBNÍKOV
	4 komory
	

	OPTIMÁLNA PRACOVNÁ RÝCHLOSŤ
	6 -15 km/h
	

	TECHNOLÓGIE
	Strip Till 
	

	TYP STROJA
	ťahaný, hydraulicky sklopný
	

	NÁPRAVA,  BRZDY
	pevná, vzduchové brzdy

	

	ĎALŠIE POŽIADAVKY
	

	
	Hydraulicky istené radlice a výsevné radličky  
	Áno
	

	
	Premenné množstvo výsevu
	Áno
	

	
	Jedno a Dvojradové radlice na výsev osiva
	Áno
	

	
	Dotykový riadiaci počítač s novým softvérom RDS Artemis
	Áno
	

	
	Hydraulicky poháňaný ventilátor
	Áno
	

	
	Kontrola prietoku vysievaného osiva
	Áno
	

	
	Polopneumatický dávkovač osiva
	Áno
	

	
	Nezávislé výkyvné ramená výsevných radličiek s nastaviteľným prítlačným kolieskom
	Áno
	

	
	Možnosť zmeny rozstupu riadkov
	Áno
	

	
	štvorkomorový zásobník
	Áno
	

	
	Predné disky na rezanie rastlinných zvyškov
	Áno
	

	
	Dvojokruhové vzduchové brzdy
	áno
	

	
	Pripojenie Scharmuller K80
	Áno
	

	
	Systém Centrálneho mazania
	Áno
	

	
	Elektrický pohon výsevného ústrojenstva
	Áno
	

	
	Špeciálne zhutňujúce kolesá
	Áno
	

	
	Možnosť výsevu Kukurice Slnečnice
	Áno
	

	
	Možnosti aplikácie viacerých druhov hnojív a pesticídov zároveň   
	Áno
	


Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. 

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


