Príloha č.1 Výzvy na predkladanie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky
Technická špecifikácia a cenová ponuka
Predmet zákazky: Inovatívna pekáreň


	Identifikácia predkladateľa ponuky: 

	Názov:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Kontaktné údaje: (meno a priezvisko, tel. č., email)
	



	Identifikácia zadávateľa zákazky / obstarávateľa:

	Názov:  
	Pavel Egri Bistro Royal

	Sídlo:    
	Nová Ves 2226/39, 929 01 Dunajská Streda

	Prevádzka/miesto realizácie: 
	Alžbetínske námestie 303/1, 930 21 Jahodná

	IČO:      
	17730775




	Predmet zákazky:
	Inovatívna pekáreň

	Logický celok
	Špecifikácia
	Plnenie kritéria (áno/nie/hodnota)1

	1. Delička cesta

	Názov výrobcu
	hodnota

	
	Typové označenie
	hodnota

	
	Delenie klonkov minimálne dvoma nástrojmi:
1. minimálne v rozmedzí  30-80 g
2. minimálne v rozmedzí  85–140 g
	hodnota

	
	Možnosť výmeny nástrojov a ich doobjednania v budúcnosti aj v inom rozsahu gramáží
	áno/nie

	
	Zásobník cesta v rozmedzí 14–20 kg
	hodnota

	
	Rozmer deličky (š x h x v) v rozmedziach 1600-1900 x 500-700 x 1600-2000 mm
	hodnota

	
	Výška výjazd. dopravníka v rozmedzí 1300–1600 mm
	hodnota

	
	Kapacita deličky:   	
Pri jednom riadku  minimálne 1100 ks/h
Dva riadky minimálne 2300 ks/h
Tri riadky  minimálne 3500 ks/h
	hodnota

	
	Digitálne ovládanie s ukladaním nastavenia do pamäte
	áno/nie

	
	Dodanie technológie zahŕňa aj dodávku na prevádzku obstarávateľa, montáž technológií a zaškolenie obsluhy
	áno/nie

	2. Plynová rotačná pec a plynový horák
	Názov výrobcu
	hodnota

	
	Typové označenie
	hodnota

	
	Rozmer  (š x h x v) v rozmedziach 1500-1700 x 1600-1800 x 2500-2900 mm
	hodnota

	
	Súčasťou dodávky je aj vozík 1 ks s počtom poschodí 16-20
	áno/nie

	
	Minimálna plocha na pečenie – 8,5 m2
	hodnota

	
	Rovnomerné zaparenie v celom objeme pečnej komory
	áno/nie

	
	Odťahová strieška/digestor s ventilátorom
	áno/nie

	
	Plynový horák s tepelným výkonom minimálne 70 kW
	hodnota

	
	Rekuperácia pary na zníženie energetických strát
	áno/nie

	
	Automatické ovládanie pece – dotykový displej – možnosť voľby programov, programovateľné prúdenie vzduchu
	áno/nie

	
	Príkon maximálne 3,5 kW
	hodnota

	
	Dodanie technológie zahŕňa aj dodávku na prevádzku obstarávateľa, montáž technológií a zaškolenie obsluhy
	áno/nie

	[bookmark: _GoBack]3. Balička
	Názov výrobcu
	hodnota

	
	Typové označenie
	hodnota

	
	Plnoautomatizovaný horizontálny stroj s rotačnými čeľusťami riadený z ovládacieho panelu s elektronickou prestaviteľnosťou a LCD monitorom
	áno/nie

	
	Minimálne 3-čelusťový systém
	hodnota

	
	Nastaviteľný formátovací tunel fólie
	áno/nie

	
	Baliace médium – inertný plyn alebo aerosól alkoholu (antibakteriálny vstrek)
	áno/nie

	
	Schopnosť zariadenia spracovávať fóliu minimálne do šírky 650 mm
	hodnota

	
	Rýchlosť balenia minimálne 25 cyklov/min
	hodnota

	
	Rozmer sáčku minimálne v rozsahu 0-180 x 10-∞ x 10-300 mm
	hodnota

	
	Umožňuje použiť zig-zag zvar
	áno/nie

	
	Schopnosť zariadenia vynechať krok baliaceho procesu v prípade, že medzi posunovačmi nie je žiaden výrobok
	áno/nie

	
	Možnosť vytvoriť popis výrobkov priamo na fóliu
	áno/nie

	
	Motorizovaný dátumovač
	áno/nie

	
	Zmena kroku (možnosť balenia rôzne dlhých výrobkov priamo za sebou)
	áno/nie

	
	Príkon  maximálne 3,0 kW
	hodnota

	
	Dodanie technológie zahŕňa aj dodávku na prevádzku obstarávateľa, montáž technológií a zaškolenie obsluhy
	áno/nie






	Predmet zákazky:
	Inovatívna pekáreň

	Logický celok
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	1. Delička cesta
	
	1 ks
	

	2. Plynová rotačná pec a plynový horák
	
	1 ks
	

	3. Balička
	
	1 ks
	

	Cena spolu v EUR bez DPH
	

	DPH 20 %
	

	Cena spolu v EUR s DPH
	



Poznámky: 


Čestne vyhlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


V ...................................., dňa .......................			 .............................................
								Podpis a pečiatka uchádzača
1 plnenie kritéria je nutné vyplniť pomocou slov „áno“ (spĺňa parameter), „nie“ (nespĺňa parameter), alebo ak je v bunke uvedené slovo „hodnota“, vyplniť konkrétnym parametrom (číslom/názvom)
