**Projekt výsadby trávnika**

**Identifikačné údaje o výsadbe**

**Územné členenie:**

**Názov obce:** Bratislava

**Katastrálne územie:** Staré Mesto

**Druh pozemku:** ostatná plocha – pozemok na ktorom je cintorín alebo urnový háj

**Lokalizácia miesta realizácie vegetačných prvkov:** Ondrejský cintorín

**Kategória vegetačných úprav:**

Ekologická, estetická a historická

**Popis výsadbového materiálu a spôsob výsadby:**

240m2 trávneho osiva vysadeného na miesto vychodeného chodníka na jeho zatrávnenie v sektore č. 1 na Ondrejskom cintoríne

**Spôsob výsadby:**

* nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia
a úpravy pôdneho krytu spätnými frézami, ľahkými výkopovými prácami, tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia
* zarovnanie terénu na požadovanú veľkosť s prípadným odobratím zeminy
* vyrovnanie plochy
* aplikácia štartovacieho hnojiva
* rovnomerný výsev osiva
* zavalcovanie povrchu a prvé zaliatie
* ohraničenie vysadenej plochy kolmi a jutovým lanom

**Legislatíva:**

Výsadba bude realizovaná v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny v súlade s platnou vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva a STN normami:

* + STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
	+ STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine Trávniky a ich zakladanie
	+ STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba
	+ STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou