**Príloha č. 5 k časti D. *SAMOSTATNÉ PRÍLOHY***

**Časť č. 1 – Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného motorového vozidla triedy VAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného motorového vozidla požadovaných verejným obstarávateľom – trieda vozidla VAN** | **Hodnota technického parametra ponúkaná uchádzačom** |
| **Typ karosérie / rozmery** | Výrobca vozidla  | ---- | *<vyplní uchádzač>* |
| Presné typové označenie modelu  | ---- | *<vyplní uchádzač>* |
| Trieda vozidla VAN | požaduje sa  | ---- |
| Počet kusov | 1 | ---- |
| Minimálna dĺžka v mm | 5 300 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálna šírka v mm – bez zrkadiel | 1 900 | *<vyplní uchádzač>* |
| Maximálna výška v mm | 1 975 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny rázvor v mm | 3 200 | *<vyplní uchádzač>* |
| Miest na sedenie | 7 | *<vyplní uchádzač>* |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | Dieselový motor (vznetový) minimálny výkon v kW | 150 | *<vyplní uchádzač>* |
| Palivová nádrž minimálne 65 l | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálne 8 stupňová automatická prevodovka | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Pohon všetkých kolies permanentný - stály | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Disky z ľahkej zliatiny minimálna veľkosť 18ʺ | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Emisná norma Euro 6d | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny objem motora v cm³ | 1 900  | *<vyplní uchádzač>* |
| Predná náprava so zvýšenou nosnosťou | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| Zdvihák, náradie na výmenu pneumatiky | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy a iná výbava** | Stĺpik riadenia výškovo a pozdĺžne nastaviteľný | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Aktívny brzdový asistent | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Komfortný podvozok  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Adaptívny tempomat s reguláciou odstupu  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent jazdy v jazdných pruhoch | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent rozjazdu do kopca | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém núdzového volania | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Preventívny proaktívny bezpečnostný systém na ochranu cestujúcich  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Parkovací systém s 360° kamerou | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Cúvacia kamera  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Parkovacie senzory vpredu aj vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Teplovodné prídavné kúrenie s diaľkovým ovládaním a časovačom | Požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Tepelno-izolačné sklá na celom vozidle, zatmavené od B stĺpika dozadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Automatická klimatizácia vpredu aj vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Kanál na teplý vzduch do priestoru pre cestujúcich  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektrický prídavný ohrievač vpredu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Signalizácia nezapnutých pásov vodiča aj spolujazdca | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Kontrola stavu kvapaliny v ostrekovačoch | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent mŕtveho uhla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Stierače čelného skla s dažďovým snímačom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent sledovania pozornosti vodiča | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Adaptívne brzdové svetlo blikajúce | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent diaľkových svetiel | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent automatického riadenia osvetlenia vozidla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent sledovania dopravných značiek  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Parkovací asistent  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| LED inteligentné hlavné svetlomety, LED koncové a smerové svetlá | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Monitorovanie tlaku vo všetkých pneumatikách bezdrôtové | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Čelný airbag vodič a spolujazdec | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Bočný airbag spolujazdca a vodiča na ochranu hrudníka a panvy | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Okenný airbag vodiča a spolujazdca  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Aktívny zámok na posuvných dverách | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Posuvné dvere vľavo | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vnútorné madlo na nastupovanie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektrické ovládanie pravých bočných posuvných dverí | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektrické ovládanie ľavých bočných posuvných dverí | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Prahové lišty v oblasti posuvných dverí  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektricky polohovateľné sedadlo 1. radu sedadiel za vodičom vpravo aj vľavo | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Opierka na nohy 1. rada sedadiel | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Klimatizácia sedadiel vzadu, 1. rad sedadiel | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Balík komfortu na sedenie  | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| Balík asistenčných jazdných systémov  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| 3-miestna komfortná lavica v 2. rade sedadiel za vodičom  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Bedrová opierka spolujazdca aj vodiča | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zadné výklopné dvere elektrické | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Okno pevne osadené v pravej bočnej stene/ posuvných dverách  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Okno pevne osadené v ľavej bočnej stene/ posuvných dverách | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Pevné okno v 2. rade | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Samostatne otvárateľné zadné sklo (5. dverí) | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Sedadlá kožené čalúnenie hrubšia koža štandard, béžová | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Sedadlo vodiča a spolujazdca ventilované | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Nastavenie dĺžky sedacej časti sedadla vodiča a spolujazdca  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém koľajničiek na ukotvenie sedadiel | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Kobercové čalúnenie podlahy v prednej časti | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Koberce v zadnej časti | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Čalúnenie strechy | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Odkladacia sieťka v zadnej časti operadla vodiča | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vozidlo bez označenia typu a motorizácie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Kožený volant multifunkčný s palubným počítačom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky nastaviteľné, automaticky sklopné, vo farbe karosérie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vonkajšie a vnútorné zrkadlá automaticky stmievateľné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Združený prístroj s farebným displejom  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Navigácia Plus s aktualizáciami máp na 3 roky zdarma | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Dotykový displej s uhlopriečkou minimálne 8“ | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Balík na pripojenie inteligentného telefónu, tzv. CarPlay  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Multimediálny systém | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zvukový systém s minimálne 8 ks reproduktorov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektronický kľúč  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zásuvka 12V v nákladnom priestore  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zásuvky 12V pre zadné rady sedadiel vpravo aj vľavo | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zvýšený výkon alternátora  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Štartovací akumulátor so zvýšeným štartovacím výkonom  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Chladená stredová konzola | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Pozdĺžny eloxovaný držiak na strešný nosič  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Interiérové osvetlenie ambientné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie okolia na výklopných dverách | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie priestoru na nohy | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Metalický lak vozidla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie v zadnom madle s lampou na čítanie  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie okolia vozidla z vonkajších spätných zrkadiel  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Svietidlá na osvetlenie výstupného priestoru  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Ťažné zariadenie – odnímateľné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Komfortná stropná ovládacia jednotka  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Komfortné otváranie/zatváranie na diaľkové ovládanie  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Slnečné clony s kozmetickým zrkadlom, osvetlené  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Komunikačný modul LTE pre digitálne služby  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Digitálny rádiopríjem | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Spojler na zadných dverách  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Príručná odkladacia skrinka, uzamykateľná  | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Farba vozidla bude špecifikovaná po predložení vzorkovníka, po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Sada zimných kolies (kompletov) na hliníkových diskoch veľkosti minimálne 17“  | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| **Servis** | Servisné prehliadky počas minimálne 5 rokov alebo do najazdenia minimálne 150 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| **Záruka** | Záručná doba na vozidlo a výbavu dodanú spolu s novým vozidlom minimálne 5 rokov alebo do najazdenia minimálne 150 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Záruka na farbu (lak) vozidla minimálne 3 roky | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 12 rokov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Nové (neojazdené) motorové vozidlo | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná uchádzačom“*. Pri každom parametri a výbave motorového vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………….………………. |  | ……..…………………………… |
| Meno oprávneného zástupcu uchádzača |  | Dátum a podpis |