|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Inovácia vozového parku - RADENA“*** |
| ***Prijímateľ:*** | **RADENA s.r.o.**  Polníky 979, 913 32 Dolná Súča, IČO: 50 077 058 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia :** (vyplní uchádzač) | **xxx** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované položky/parametre** | **Požadovaná hodnota Min.** | **Požadovaná hodnota Max.** | **Uveďte**  **Spĺňa/Nespĺňa**  (Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre) |
| Celková hmotnosť | 6,5 t | 8,0 t |  |
| Odstavná noha s kolesom | vyžaduje sa | vyžaduje sa |  |
| Vyklápanie hydraulické trojstranné | vyžaduje sa | vyžaduje sa |  |
| Oko s priemerom | 40 mm | 50 mm |  |
| Vzduchové brzdy dvojhadicové | vyžaduje sa | vyžaduje sa |  |
| Prevedenie nápravy - jednoosá | vyžaduje sa | vyžaduje sa |  |
| Základný objem | 4,0 m3 | do 5,0 m3 |  |
| Navýšenie objemu nadstavbovými bočnicami | 4,0 m3 | 5,0 m3 |  |
| Hrúbka podlahy | 3 mm | nevyžaduje sa |  |
| Ojo pevné výškovo nastaviteľné | vyžaduje sa | vyžaduje sa |  |
| Výška bočníc základných | 490 mm | nevyžaduje sa |  |
| Výška bočníc nadstavbových | 490 mm | nevyžaduje sa |  |
| Rozmer ložnej plochy - dĺžka | 4000 mm | nevyžaduje sa |  |
| Rozmer ložnej plochy - šírka | 2000 mm | nevyžaduje sa |  |
| Maximálna rýchlosť | 30 km/h | nevyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |