Príloha - Špecifikácia a technické požiadavky

	Obstarávateľ: 
	HÔRKA s.r.o.

	IČO:
	36314196

	Názov / predmet zákazky:
	Technológia chladenia mäsovýroby


	Položka: 
	Technológia chladenia mäsovýroby

	Množstvo:
	1 súbor

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	Kondenzátor na strechu o výkone min. 320 kW, pri teplote okolia 42°C – 1 ks

	Chladiče:

	Chladič s výkonom min. 7 max. 7,5 kW, pri odparovacej teplote -10 °C  (1 ks)

	Chladič s výkonom min. 5 max. 5,5 kW, pri odparovacej teplote -10 °C  (1 ks)

	Chladič s výkonom min. 8 max. 8,2 kW, pri teplote - 10°C  (3 ks)

	Chladič s výkonom min. 8 max. 8,3 kW, pri teplote -10°C  (3 ks)

	Chladič s výkonom min. 10 max. 11 kW, pri teplote -10 °C  (2 ks)

	Chladič s výkonom min. 10,5 max. 11,5 kW, pri teplote -10°C  (2 ks)

	Kompresor  s výkonom min. 40 max. 45 kW  (1ks)


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
