CUNGI s.r.o. Prieskum trhu pre obstaranie Navádzacieho systému 

Príloha č. 1
Navádzací systém – Automatické navádzanie s presnosťou do 30 cm – 1 ks
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 

ÁNO / NIE / respektíve hodnota
	Poznámka:

napr. návrh ekvivalentného riešenia 

	Zariadenie nové, nepoužité 1 ks
	hodnota
	

	Hydraulické automatické riadenie kolies
	ÁNO / NIE
	

	ISOBUS
	ÁNO / NIE
	

	Riadiaci display – autoTrac ready
	ÁNO / NIE
	

	Prijímač satelitného signálu SF 6000 s presnosťou pass to pass 15cm
	ÁNO / NIE
	

	umožnujúce variabilné dávkovanie
	ÁNO / NIE
	

	
	ÁNO / NIE
	

	
	
	


Cenová ponuka:

Predmet zákazky: Navádzací systém – 1 ks
	Položka:
	Cena v EUR bez DPH:

	Navádzací systém  – 1 ks


	


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE 
	Záujemca:

	Obchodný názov:

	Sídlo:

	IČO: 

	Kontaktná osoba: 

	Telefon, email kontaktnej osoby: 

	Miesto a dátum spracovania cenovej ponuky:

	Štatutárny orgán, meno, priezvisko, titul:


Podpis štatutárneho orgánu, (pečiatka ak je relevantná)
