**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie viacúčelového UNI vozíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je vozík dodávaný v demonte) pre potreby Rádiologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| ***Viacúčelový UNI vozík – 1ks*** | *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vozíka* |
| 1. vozík mobilný s rozmermi min. 600 x 490 x 1000 mm
 |  |
| 1. 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou
 |  |
| 1. konštrukcia vozíka oceľová lakovaná práškovou farbou, príp. nerezová
 |  |
| 1. pracovná plocha nerezová s prelisom alebo trojstrannou ohrádkou
 |  |
| 1. 5 zásuviek vypĺňajúcich celý vozík tvorených vyberateľným plastovým košom s výškou min. 100 mm
 |  |
| 1. možnosť voľby farby – min. zásuviek – zelená farba
 |  |
| 1. centrálne uzamykanie zásuviek
 |  |
| 1. tlačné madlo
 |  |
| 1. deliče zásuviek min. 10x krátke a 10x dlhé alebo ekvivalentný počet iných deličov umožňujúci vytvoriť min. 25 priehradok
 |  |
| 1. 4 rohové nárazníky
 |  |
| 1. polička na defibrilátor, otočná
 |  |
| 1. nadstavba nad pracovnou plochou s min. 9 vyklápateľnými boxami
 |  |
| 1. sklopný alebo výsuvný stolík na predĺženie pracovnej plochy
 |  |
| 1. otvárač ampulí
 |  |
| 1. držiak kontajnera na použité ihly, príp. kontajner na použité ihly
 |  |
| 1. držiak rukavíc
 |  |
| 1. zásuvková lišta s min. 3 zásuvkami, prívod min. 1,5 m
 |  |
| 1. resuscitačná podložka ako odnímateľná súčasť vozíka
 |  |