**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Dataprojektory 03/23

 (ID zákazky 47523)

1. Predmetom zákazky je nákup dataprojektorov s príslušenstvom pre potreby útvarov MV SR a s tým súvisiace služby.
2. **Hlavný kód CPV:**

38652120-7 Videoprojektory

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**
* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**
* do 10.12.2023.
1. **Miestom dodania je:**
* Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava**.**
1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Dataprojektor**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **31 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** |  | **N/A** |
| **Technológia:** | LCD alebo DLP |  | **N/A** |
| **Svietivosť:**  | min. 3 900 ANSI lm  |  | **N/A** |
| **Natívne rozlíšenie:**  | min. Full HD(1920x1080) |  | **N/A** |
| **Pomer strán:**  | 16:9 | **N/A** |  |
| **Kontrast:**  | min. 12 000:1  |  | **N/A** |
| **Min. projekčná vzdialenosť:**  | max. 1,1 m  |  | **N/A** |
| **Max. projekčná vzdialenosť:** | min. 7,5 m |  | **N/A** |
| **Porty:** | min. 2 x HDMI |  | **N/A** |
| **Zabudované reproduktory:** | min. 1x 5W |  | **N/A** |
| **Umiestnenie:** | min. na strop a na stôl |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | diaľkové ovládanie | **N/A** |  |
| **Hlučnosť:** | max. 33 dB |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. **kompatibilná** brašna/prepravná taška |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru (kompatibilná brašna/prepravná taška), napr. link na technický alebo katalógový list:** |  | **N/A** |
| **Položka č. 2 – Stropný držiak pre dataprojektor Typ I .** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **1 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** |  | **N/A** |
| **Umiestnenie:**  | na strop | **N/A** |  |
| **Nosnosť:** | min. 15 kg |  | **N/A** |
| **Náklon:**  | min. 20° (na obe strany) |  | **N/A** |
| **Otáčanie do strán:** | 360° | **N/A** |  |
| **Materiál:** | hliník alebo kov alebo oceľ |  | **N/A** |
| **Vzdialenosť projektora od stropu:** | max. 25 cm |  | **N/A** |
| **Kompatibilita:** | s už existujúcim dataprojektorom **OPTOMA HD 146X** | **N/A** |  |
| **Položka č. 3 – Univerzálny stropný držiak pre dataprojektor Typ II.**\* fotografia je ilustračná | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **2 ks** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** |  | **N/A** |
| **Umiestnenie:**  | na strop | **N/A** |  |
| **Nosnosť:**  | min. 10kg |  | **N/A** |
| **Náklon:**  | min. 10° (na obe strany) |  | **N/A** |
| **Otáčanie do strán:**  | 360° | **N/A** |  |
| **Materiál:**  | hliník alebo kov alebo oceľ |  | **N/A** |
| **Typ držiaka:** | Pohyblivý/teleskopický (nastaviteľná výška od stropu) | **N/A** |  |
| **Vzdialenosť projektora od stropu:** | Min. 10-30 cm – max. 60-115 cm |  | **N/A** |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

**Zdôvodnenie potreby špecifického zariadenia (pri položke č. 2):**

* Obstarávané zariadenie musí byť kompatibilné s dataprojektorom **OPTOMA HD 146X**, vzhľadom na to, že jednotlivé útvary MV SR disponujú uvedeným typom dataprojektorov.