1. **DRVIČ KONÁROV A ZÁHRADNÉHO ODPADU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter - nový** | Ponúkané uchádzačom  v prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra |
| Drvič konárov |  |  |
| Pohon cez kardan traktora | ÁNO |  |
| Hmotnosť | Max 2 000 kg |  |
| Maximálna hrúbka drveného materiálu na vstupe | Min 18 cm |  |
| Automatický podávač | ÁNO |  |
| Bezpečnostný rám | ÁNO |  |
| Výfuk cez otáčavý komín | ÁNO |  |
| Podvozok pre prepravu po komunikáciách s pripojením za traktor | ÁNO |  |
| Veľkosť podrveného matreriálu na výstupe | Do 10 cm |  |
| Zariadenie proti preťaženiu | ÁNO |  |
| Drviace kladivá | ÁNO |  |