Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky- Monitorovacie obojky
	Celok
	Časť
	Parameter
	MJ
	Požadovaná hodnota
	Hodnota parametra predkladateľa ponuky

	Monitorovacie obojky 
	Všeobecné požiadavky 
	Inštalácia technológie 
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Záruka minimálne 5 rokov
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Doprava na miesto inštalácie
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Zaškolenie obsluhy
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Všetky elektrické komponenty s CE certifikátom 
	áno/nie
	áno
	 

	
	Technologické vybavenie
	Monitorovacie obojky 
	ks
	1200
	 

	
	
	RFID štítky (ISO standard, half duplex)
	ks
	1200
	 

	
	
	RFID čítačka 
	ks
	1
	 

	
	
	Anténa
	ks
	min 5
	 

	
	
	Príjmač signálu antén
	ks
	min 4
	 

	
	
	Software 
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Montážne sady
	ks
	min 4
	 

	
	
	Kabeláž 
	áno/nie
	áno
	 

	
	
	Prepojenie so softvérom DairyComp305 
	áno/nie
	áno
	 


Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. 

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


