**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **IKT5\_tlačiarne\_časť 2**
2. Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtovej techniky – tlačiarní v rámci obmeny, na tlač kupónov, čiarových kódov pre inventarizáciu majetku.
* **Tlačiareň typ 2** v počte 5 ks
1. **Hlavný kód CPV:**

30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 36 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.
4. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
5. **Miesto dodania predmetu zákazky:**
* Sklad Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Račianska 45, zo strany Legerského 1, 812 28 Bratislava
1. **lehota dodania predmetu zákazky:**

Dodanie tovaru do 60 dní od účinnosti kúpnej zmluvy, Tovar sa má dodať v čase od 8.00 hod do 15.00hod.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1****Tlačiareň typ 2 –Tlačiareň štítkov** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Množstvo** | 5 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) typ** | stolná | **N/A** | (Doplní uchádzač) |
| **1.2) Technológia tlače** | termotransferová tlač | **N/A** | (Doplní uchádzač) |
|  **1.3) Farba tlače** | čiernobiela | **N/A** | (Doplní uchádzač) |
| **1.4) Formát tlače** | Min. čiarový kód, text | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.5) Rozhranie** | Min. 1x USB | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.6) Procesor** | Min. 32 bit RISC | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.7) Pamäť** | Min. 4 MB Flash; 8 MB SDRAM | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.8) SW ovládače – pracovné stanice** | Min. MS Windows | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.9) Médiá** | Min. transmisívne a reflexné snímanie médií | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.10) Maximálna dĺžka tlače** | Min. 991 mm | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.11) Programovací jazyk** | Min. EPL, ZPL | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.12) Rozlíšenie tlače** | min. 300 dpi (12 dots na mm) | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.13) Rýchlosť tlače** | Min. 4 ips (102 mm za sekundu) | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.14) Napájanie** | Min. 100 - 240V | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.15) Kompatibilita** | Danej špecifikácii vyhovuje **ZEBRA GX430t** alebo ekvivalent, ktorý spĺňa uvedené parametre. Presný model tlačiarne je vyžadovaný z dôvodu kompatibility s informačným systémom MV SR pre tlač štítkov čiarových kódov evidencie majetku.Verejný obstarávateľ upozorňuje, že pre pripojenie tlačiarne s IS MV SR nesmú byť potrebné žiadne dodatočné úpravy a tlačiareň musí byť spojazdniteľná štandardným spôsobom, bez ďalších dodatočných nákladov. | (Doplní uchádzač) | **N/A** |
| **1.16) Záruka** | Oprava u zákazníka na mieste v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) počas 3 rokov. | **N/A** | (Doplní uchádzač) |
| ***Doplňujúce informácie na predmet zákazky*** |
| Danej špecifikácii vyhovuje zariadenie **Zebra GX430t** alebo ekvivalent, ktorý spĺňa uvedené parametre.**Odôvodnenie potreby kompatibility zariadení:**Požadované zariadenie musí byť kompatibilné s informačným systémom IIS SAP - časť Inventarizácia, a to z dôvodu tlače štítkov čiarových kódov evidencie majetku, ktorá sa využíva v rámci funkčnosti IIS SAP MV. V prípade ak by sa obstarali tlačiarne ktoré nie sú kompatibilné s informačným systémom SAP, vyžadovalo by to dodatočné úpravy. Obstaranie kompatibilných zariadení je efektívne a hospodárne z hľadiska verejného obstarávania.  |
| **Ostatné požiadavky na predmet zákazky** |
|  V prípade dodania ekvivalentov musí uchádzač garantovať ich vzájomnú kompatibilitu a funkčnosť v prostredí jednotných pracovísk MV SR. Preto bude verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 56 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyžadovať v rámci súčinnosti nasledovné:a. Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, že bude požadovať od úspešného uchádzača bezplatné predvedenie funkčnosti ponúkaného vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, a to za účelom overenia funkčnosti jednotlivých zariadení.b. Po písomnej výzve verejného obstarávateľa na predvedenie funkčnosti uchádzač bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi termín predvedenia. Termín predvedenia bude stanovený primerane, podľa podmienok potrebných na prípravu predvedenia, nie však dlhší ako 7 pracovných dní od doručenia výzvy na predvedenie. Predvedenie funkčnosti sa uskutoční v priestoroch verejného obstarávateľa. O priebehu a výsledku vykonaného predvedenia a overovania spíše verejný obstarávateľ záznam, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.c. V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy nepredvedie funkčnosť v zmysle vyššie uvedeného a v zmysle minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa definovaných v opise predmetu zákazky, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk, technické listy, katalógové listy a vyhlásenia o zhode môžu byť dodané aj v anglickom jazyku pokiaľ tieto dokumenty nie je možné zabezpečiť v slovenskom alebo českom jazyku). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje. |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*