Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk

CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA


„Nákup strojno-technologických zariadení do špeciálnej rastlinnej výroby“


Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Email:
	

	Telefón:
	
















Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Nesené rozmetadlo (1 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Pracovný záber  
	min. 40 m
	     

	Objem zásobníka 
	min. 2200 l 
	     

	Otáčky vývodového hriadeľa
	min. 540 ot./min.
	     

	Počet sekcií pracovného záberu
	min. 50 sekcií
	     

	Autokalibrácia
	-
	Vyberte položku.

	Sekčné rozmetanie
	-
	Vyberte položku.

	Integrovaná váha
	-
	Vyberte položku.

	Integrované elektro riadenie na hraničné rozmetanie
	· 
	Vyberte položku.

	ISOBUS terminál
	-
	Vyberte položku.

	Kĺbový hriadeľ
	-
	Vyberte položku.

	Dopravné LED osvetlenie
	-
	Vyberte položku.


	Názov ponúknutého tovaru
	     

	Obchodné meno výrobcu
	     

	Cena v EUR bez DPH
	     

	DPH 20%
	     

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	     





Predsejbový kompaktor (1 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Pracovný záber  
	min. 600 cm
	     

	Prepravná šírka 
	max. 300 cm
	     

	Prepravná výška
	max. 330 cm
	     

	Kypriče stôp traktora  
	min. 2 + 2 ks
	     

	Usporiadanie radličiek
	min. 2 riadky
	     

	Rady prútových operných valcov
	min. 2 riadky
	     

	Priemer prútových valcov
	min. 320 mm
	     

	Priemer crosskill valca
	min. 360 mm
	     

	Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky radličiek
	-
	Vyberte položku.

	Čelná šmyková lišta
	· 
	Vyberte položku.

	Osvetlenie 
	-
	Vyberte položku.


	Názov ponúknutého tovaru
	     

	Obchodné meno výrobcu
	     

	Cena v EUR bez DPH
	     

	DPH 20%
	     

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	     


Kyprič pôdy (1 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Nesený
	-
	Vyberte položku.

	Rady radličiek 
	min. 3
	     

	Pracovný záber 
	min. 300 mm
	     

	Príprava pôdy do hĺbky  
	min. 30 cm
	     

	Výška rámu 
	min. 750 mm
	     

	Usporiadanie diskov
	min. 1 riadok
	     

	Počet krajných diskov
	min. 2 ks
	     

	Počet krájadiel
	min. 2 ks
	     

	Osvetlenie 
	-
	Vyberte položku.

	Záves kat. 2
	-
	Vyberte položku.

	Zadný valec
	-
	Vyberte položku.

	Tvrdonávarové špice
	-
	Vyberte položku.


	Názov ponúknutého tovaru
	     

	Obchodné meno výrobcu
	     

	Cena v EUR bez DPH
	     

	DPH 20%
	     

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	     



Nesený otočný pluh (1 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Rozmer rámu
	min. 110 x 110 x 8 mm
	     

	Výška rámu
	min. 750 mm
	     

	Počet orebných telies
	min. 4 ks
	     

	Rozteč orebných telies
	min. 100 mm
	     

	Počet predradličiek
	min. 4 ks
	     

	Krájadlo
	min. 2 ks
	     

	Hydraulické obracanie pluhu
	-
	Vyberte položku.

	Strižné istenie
	-
	Vyberte položku.

	Osvetlenie
	-
	Vyberte položku.

	Odstavná noha
	-
	Vyberte položku.

	Záves kat. 2
	-
	Vyberte položku.


	Názov ponúknutého tovaru
	     

	Obchodné meno výrobcu
	     

	Cena v EUR bez DPH
	     

	DPH 20%
	     

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	     





Nesený postrekovač (1 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Pracovný záber  
	min. 18 m
	     

	Objem nádrže 
	min. 1200 l 
	     

	Nádrž na čistú vodu
	min. 10 l
	     

	Objem preplachovacej nádrže
	min. 150 l
	     

	Výkon čerpadla
	min. 180 l/min
	     

	Rozdelenie rámu
	min. 5 sekcií
	     

	Držiak trysiek
	min. 3 ks
	     

	Sada trysiek
	min. 3 sady
	     

	Celkové aj jednostranné naklápanie ramien
	-
	Vyberte položku.

	Automatická regulácia dávky na základe zmeny rýchlosti
	· 
	Vyberte položku.

	Integrované primiešavacie zariadenie chemikálií
	-
	Vyberte položku.

	Plne hydraulicky ovládané ramená
	-
	Vyberte položku.

	Kardán
	-
	Vyberte položku.


	Názov ponúknutého tovaru
	     

	Obchodné meno výrobcu
	     

	Cena v EUR bez DPH
	     

	DPH 20%
	     

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	     





Valce (1 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Pracovný záber
	min. 620 cm
	     

	Prepravná šírka 
	max. 290 cm
	     

	Prepravná výška
	max. 150 cm
	     

	Hydraulicky nastaviteľný predný smyk
	-
	Vyberte položku.

	Cambridge valec
	-
	Vyberte položku.


	Názov ponúknutého tovaru
	     

	Obchodné meno výrobcu
	     

	Cena v EUR bez DPH
	     

	DPH 20%
	     

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	     








Sejačka (1 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
 (áno / nie)
Ponúkané parametre 

	Objem centrálneho zásobníka hnojiva
	min. 1250 l
	     

	Objem riadkového zásobníka osiva  
	Max. 70 l
	     

	Objem riadkového zásobníka mikrogranulátu 
	Max. 20 l
	     

	Počet výsevových / aplikačných riadkov
	Min. 6 ks
	     

	Odhrňovače riadkov (čistič rastlinných zvyškov)
	min. 6 párov
	     

	Prepravná šírka
	Max. 3500 mm
	     

	Medziriadková vzdialenosť
	Max. 750 mm
	     

	Nastaviteľná hĺbka sejby
	od 1 do 12 cm 
	     

	Hydraulické oporné kolesá
	-
	Vyberte položku.

	Pretlakový dávkovací systém
	-
	Vyberte položku.

	Osvetlenie
	-
	Vyberte položku.

	Odpružené a nastaviteľné disky na prihnojovanie ku každému riadku osiva
	-
	Vyberte položku.

	Variabilné dávkovanie riadené a monitorované prostredníctvom terminálu
	-
	Vyberte položku.

	GPS ovládanie sekcií
	-
	Vyberte položku.


	Názov ponúknutého tovaru
	     

	Obchodné meno výrobcu
	     

	Cena v EUR bez DPH
	     

	DPH 20%
	     

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	     






	Cena celkom za celý predmet zákazky (všetky ponúknuté stroje) v EUR bez DPH
	     

	DPH 20% za celý predmet zákazky v EUR
	     

	Celková cena za celý predmet zákazky v EUR spolu s DPH
	     



[bookmark: _Hlk14951865]Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ............................. dňa .................................




-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka

