Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

	Obstarávateľ: 
	PD Uhrovec, a.s.

	IČO:
	00205788

	Názov / predmet zákazky:
	Digitálna nadúrovňová mostová váha s kontajnerom


	Položka: 
	Digitálna nadúrovňová mostová váha s kontajnerom

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	rozmery váhy: 18 x 3 m v nadúrovňovom vyhotovení

	maximálna váživosť: 60 000 kg

	overiteľný dielik: 20 kg 

	trieda presnosti: III

	1 ks vzdialený displej do vonkajšieho prostredia v nerezovom vyhotovení, výška číslic min. 10 cm,  umiestnený na 1 ks 3 m stĺpe vo vzdialenosti do 5 m od váhy

	1 ks tenzometrický snímač v nerezovom vyhotovení, krytie IP 68 

	1 ks vyhodnocovací indikátor umiestnený vo vrátnici, požadovaný výstup RS 232 a RS 485

	ES overenie + ES certifikát o zhode

	1 ks vrátnica - kontajner rozmery min. 3 m x 2,5 m, zateplený, 1 okno, s kamerovým systémom, klimatizáciou, el. prípojkou

	1 ks počítač s tlačiarňou, a OS Windows vrátanie el. prípojky

	vrátane dopravy, kompletnej montáže a inštalácie


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
 a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
