Príloha – Špecifikácia a technické požiadavky

	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier

	IČO: 
	00189103

	Názov zákazky:
	Technologické vybavenie do mliekarne – Skladovanie mlieka pred výrobou

	Predmet zákazky: 
	Chladenie mlieka 2 ks



	Položka: 
	Chladenie mlieka

	Množstvo:
	2 kusy

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	x

	2 x chladiaca nádrž s oddelenými chladiacim agregátmi 3~400V+N 50Hz, 8 000 l
	x

	technické prevedenie - dvojplášťové s penovou izoláciou
	x

	plnoautomatické čistenie s automatickým dávkovaním čistiacich prostriedkov
	x

	kalibrovateľné meranie objemu
	x

	rýchle schladenie mlieka
	x

	možnosť napojenia tanku na DairyManagementSystem
	x

	certifikované spracovanie podľa najvyšších štandardov kvality a noriem EN, ISO a NF
	x


Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH za celok (2 ks)
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------
  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

