Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

**Súťažné podklady**

**1.Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „**Zavedenie nových inovatívnych technológií a technologických postupov pri spracovaní bio suroviny, za účelom predchádzania vzniku cudzorodých látok - biogénnych amínov vo víne"

**2. Opis predmetu zákazky : Zariadenie na šetrné odstrapenie, triedenie bobúľ a mačkanie hrozna**

Zariadenie je kombináciou odstopkovacieho stroja s triediacim stolom a mačkacími valcami – pozor jedná sa **o jedno samostatné stojacie zariadenie** s možnosťou individuálnych nadstavení rýchlosti odstrapenia, triedenia a mačkania na základe potreby. Ovládanie rýchlostí odstrapenia a triedenia musí byť zabezpečené prostredníctvom dvoch samostatných frekvenčných meničov.

* bubon odstrapovača musí byť zhotovený z potravinárskych PVC – nie z ocele,
* lopatky odstrapovača musia byť z tvrdenej potravinárskej gumy – nie z ocele,
* smer a rýchlosť otáčania bubna a lopatiek musí byť voliteľná frekvenčným meničom,
* rýchlosť triedenie bobúľ musí byť voliteľná frekvenčným meničom,
* materiál valcov triediča musí byť z tvrdenej potravinárskej PVC s možnosťou nadstavenia vzájomnej vzdialenosti valcov od seba,
* mačkacie valce musia byť z potravinárskej tvrdenej gumy, s možnosťou nadstavenia ich zvájomnej vzdialenosti medzi sebou,
* je nutné aby bola možnosť úplného odstavenia mačkacích valcov pri spracovaní celých bobúľ,
* mačkacie valce musia technicky aj funkčne spĺňať ich možnosť montáže a prevádzku na konci zariadenia obstarávaného v bode č.2.
* zhotovené zariadenia musia byť z nerezovej ocely,
* zariadenie musí byť ľahko ovládateľné v priestore – na koliečkach.

Výkon spracovania odstrapenia a triedenia : **min 3-6 ton/hodina**

Napätie **400V-50Hz 3PH**

Výkon: **1,5kw + 0,75 V.**

Mačkacie valce:

Napätie **400V-50Hz 3PH**

Výkon: **1,5kw + 0,75 V.**

**Uchádzači sú povinný doložiť technickú špecifikáciu ponúknutého produktu.**

**V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy môže uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené minimálne technické parametre a vlastnosti**

**Spoločný slovník obstarávania:**

42213000-2 - Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov

**3. Zmluvný vzťah a jeho trvanie , lehota uskutočnenia :**

 Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva ( príloha č. 2 Výzvy )

 Lehota dodania tovaru je : najneskôr 31.12.2023

**4. Podmienky účasti :**

Uchádzači môžu môže predbežne doklady na preukázanie splnenia podmienky nahradiť čestným vyhlásením a/alebo vyhlásením o zaregistrovaní sa a  platnej registrácii v zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie.

Úspešný uchádzač na požiadanie poskytne požadované doklady (v lehote 5 pracovných dní) nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia výzvy na predkladanie cenovej ponuky, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

**5. Jazyk ponuky :**

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (vyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

**6. Vysvetlenie ponuky :**

Prijímateľ požiada potencionálneho dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Min. lehota vysvetlenia je 5 pracovných dní.

**V Bratislave , dňa 30.10.2023**

Hana Mateičková

osoba oprávnená konať v mene verejného obstarávateľa na základe  Splnomocnenia