**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie transportného vozíka- exteriérového – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Centra robotickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:**

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. | ložná plocha 2-dielna na stĺpových jednotkách |  |
| 2. | výškovo nastaviteľný hydraulicky |  |
| 3. | Trendelenburgova a Antitrendelenburgova poloha min. 12° |  |
| 4. | zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 60,0 – 85,5 cm |  |
| 5. | postrannice sklopné výška min. 35 cm |  |
| 6. | pri nožnom čele 2 vodiace madlá alebo 1 madlo po celej šírke |  |
| 7. | 4 kolieska vhodné do exteriéru, s veľkosťou min. 20 cm |  |
| 8. | 4 ochranné kolieska v rohoch |  |
| 9. | matrac umývateľný, antistatický s výškou min. 6 cm |  |
| 10. | ložná plocha min. 190x63 cm, celkom max. 218x89 cm, zaťaženie cca 230 kg |  |