|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov**  **Názov zákazky:** Poľnohospodársky stroj – Rozmetadlo priemyselných hnojív  **Projekt**: „Investície do špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti  VITA-ZEL & company, spol. s r.o.“ | | | |
| **Obchodné meno spoločnosti:** | | | |
| **Adresa uchádzača:** | | | |
| **IČO:** | **DIČ:** | | **IČ DPH:** |
| **Kontaktná osoba:** | |  | |
| **Telefón:** | | **e-mail:** | |
| ***„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým častiam, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“*** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1) Rozmetadlo priemyselných hnojív – 1ks** | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: | | |
| Nové, záruka min. 24 mesiacov | | ÁNO / NIE |
| Objem zásobníka min. 1400 – max. 3200 litrov | |  |
| Užitočné zaťaženie min. 3000 – max. 3200 kg | |  |
| Celková šírka min. 2,4 – max. 3,0 m | |  |
| Celková dĺžka min. 1,4 – max. 1,7 m | |  |
| Pracovný záber min. 18 – max. 28 m | |  |
| Jemné dávkovanie od 3kg/ha | | ÁNO / NIE |
| Otáčky rozmetacích kotúčov min 700- max. 750 ot./min. | |  |
| Dávkovací terminál | | ÁNO / NIE |
| Elektronika Control | | ÁNO / NIE |
| Kĺbový hriadeľ | | ÁNO / NIE |
| Základné vybavenie ISOBUS alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE |
| Rolovacia krycia plachta | | ÁNO / NIE |
| Obmedzovač záberu LIMITER, vľavo | | ÁNO / NIE |
| Inštalácia a doprava, zaškolenie obsluhy | | ÁNO / NIE |
|  | **Množstvo** | |
| **Rozmetadlo priemyselných hnojív** | **1 ks** | |
| **Výrobca\*** |  | |
| **Typové označenie\*** |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

V ........................................., dňa .................. ........................................................................ podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

\*Doplňte \*\* Vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia