|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov**  **Názov zákazky:** Obstaranie technológie pre spoločnosť  VITA – ZEL & company, spol. s r.o.  **Projekt**: „Investície spoločnosti VITA-ZEL & company, spol. s r.o. prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu“ | | | |
| **Obchodné meno spoločnosti:** | | | |
| **Adresa uchádzača:** | | | |
| **IČO:** | **DIČ:** | | **IČ DPH:** |
| **Kontaktná osoba:** | |  | |
| **Telefón:** | | **e-mail:** | |
| ***„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým častiam, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“*** | | | |

**Logický celok č. 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3) Ťahaný postrekovač - 1 ks** | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: | | |
|  | |  |
| Ťahaný postrekovač, nový, min. 24 mesačná záruka | | ÁNO / NIE |
| Objem nádrže min. 3200 – max. 4000 litrov | | ÁNO / NIE |
| Variabilné dávkovanie postrekovej kvapaliny na parcele podľa GPS mapovania | | ÁNO / NIE |
| Nastaviteľná náprava, rozchod 1,5 – 2,25 m | | ÁNO / NIE |
| Dvojokruhové pneumatické brzdy nápravy | | ÁNO / NIE |
| Oj do hornej nápravy | | ÁNO / NIE |
| Riadenie oje Auto Trail | | ÁNO / NIE |
| Elektronika pre riadenie oje | | ÁNO / NIE |
| Záves K80 | | ÁNO / NIE |
| Čerpadlo s výkonom 350 l/ min | | ÁNO / NIE |
| Pohon čerpadla kĺbovým hriadeľom ( 540 ot./min.) | | ÁNO / NIE |
| Riadiaci terminál | | ÁNO / NIE |
| Terminál ISOBUS alebo ekvivalent na aktuálne ovládanie | | ÁNO / NIE |
| Základné vybavenie ISOBUS alebo ekvivalent 5 m | | ÁNO / NIE |
| Licencie GPS – SWITCH A TRACK | | ÁNO / NIE |
| Anténa prijímača GPS EGNOS | | ÁNO / NIE |
| Postrekovacie potrubie min. 24m, 7 sekcií, držiak 3 trysiek | | ÁNO / NIE |
| Skladanie Profi II s riadenou nápravou / ojou | | ÁNO / NIE |
| Ramená SUPER L2 24/19/10 s možnosťou sklápania ľavej aj pravej strany nezávisle | | ÁNO / NIE |
| Istenie ramena pri náraze na prekážku + hydraulický akumulátor | | ÁNO / NIE |
| Sada vnútorného potrubia a kabeláže (ISOBUS, 11 sekcií) alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE |
| Inštalácia a doprava, zaškolenie obsluhy | | ÁNO / NIE |
|  | **Množstvo** | |
| **Ťahaný postrekovač** | **1 ks** | |
| **Výrobca\*** |  | |
| **Typové označenie\*** |  | |
| **\* doplňte**  **\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia** | | |

V ........................................., dňa .................. ........................................................................ podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

\*Doplňte

\*\* Vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia