**ZELSEED spol. s r.o., 930 36 Horná Potôň č. 1269**

IČO: 31413790, DIČ: 2020366524, IČ DPH: SK2020366524

Ing. Szilárd Kása, PhD., tel.: 0915/772 702, email: kasa@zelseed.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Kontakt: |  |
| Platca DPH: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: |  |
| Typ: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu:**  Traktor s čelným nakladačom, lopatou, závesným rozmetadlom hnojív a postrekovačom | | | | | |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **MJ** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** | |
| **Pohonná jednotka/traktor** | | | | | |
| 1. | výkon | min. 50 | kW | hodnota: |  |
| 2. | nosnosť | min. 2500 | kg | hodnota: |  |
| 3. | rýchlosť | max. 40 | km/h | hodnota: |  |
| 4. | mechanická, synchronizovaná prevodovka | | | áno/nie |  |
| 5. | štvorkolesový pohon | | | áno/nie |  |
| 6. | kolesá a pneumatiky | | | áno/nie |  |
| 7. | vykurovaná ventilovaná kabína | | | áno/nie |  |
| 8. | záves na vlečku | | | áno/nie |  |
| 9. | vzduchotlakové brzdy na náradie | | | áno/nie |  |
| **Čelný nakladač** | | | | | |
| 10. | nosnosť | min. 1500 | kg | hodnota: |  |
| 11. | výška zdvihu | min. 3000 | mm | hodnota: |  |
| 12. | ovládanie Joystikom s el. prepínaním | | | áno/nie |  |
| 13. | EURO záves | | | áno/nie |  |
| 14. | mechanický paralelogram | | | áno/nie |  |
| 15. | podviazanie traktora | | | áno/nie |  |
| 16. | piestový tlmič | | | áno/nie |  |
| **Lopata na manipuláciu s hnojivami** | | | | | |
| 17. | objem | min. 0,7 | m3 | hodnota: |  |
| 18. | šírka | min. 1800 | mm | hodnota: |  |
| **Závesné rozmetadlo hnojív** | | | | | |
| 19. | pracovná šírka | 4-12 | m | hodnota: |  |
| 20. | hmotnosť | 125 | kg | hodnota: |  |
| 21. | objem nádrže/zásobníka | min. 550 | l | hodnota: |  |
| 22. | hydraulická regulácia posypu | | | áno/nie |  |
| **Postrekovač** | | | | | |
| 23. | objem nádrže | min. 600 | l | hodnota: |  |
| 24. | pracovná šírka | min. 10 | m | hodnota: |  |
| 25. | regulátor tlaku v sekcii | | | áno/nie |  |
| 26. | samonavíjací bubon s hadicou a aplikátorom | | | áno/nie |  |
| 27. | kardan | | | áno/nie |  |
| 28. | sací kôš s tlakovou hadicou | | | áno/nie |  |
| 29. | nádrž na umytie ruky | | | áno/nie |  |
| 30. | možnosť manipulácie s vysokozdvižným vozíkom | | | áno/nie |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia ponuky:

Platnosť ponuky (dátum):

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: