Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
	Obstarávateľ: 
	Spiš Market s.r.o.
Šafárikovo námestie 1

05205 Spišská Nová Ves
IČO : 31729541

IČ DPH : SK2020504750

Kontaktná osoba : matusuzak@spismarket.sk , 0904 892 441

	Predmet zákazky:
	Chladiarenské izotermické vozidlo kategórie N2

	Miesto dodania predmetu zákazky :
	Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

	Lehota dodania predmetu zákazky :
	360 dní od podpisu Kúpnej zmluvy

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia požadovaných technických parametrov 

	VOZIDLO :

	Kategória vozidla  N2, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť do 10.000 kg

	Zdvihový objem valcov : min. 5000 cm3

	Najvyšší výkon motora : min. 130 kW 

	Druh paliva : Diesel

	Emisie CO2 : min. EURO 6

	Počet miest na sedenie : min. 2 

	Farba kabíny : biela

	Hmlové svetlá 

	Airbag  

	Polohovateľný volant

	Polohovateľné sedadlo vodiča

	Klimatizácia

	Tempomat

	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

	Autorádio


	CHLADIARENSKÁ NADSTAVBA :

	Dimenzovaná na prepravu 10 europaliet 

Vnútorné rozmery ložnej plochy ca. d4280 - š2460 - v2100 mm

	Skriňová chladiarenská nadstavba bielej farby

	Podlaha vystužená, ľahko umývateľná s odtokovým kanálikom, zakončená protišmykovo upraveným poterom

	Bočné jednokrídlové dvere, priechodnosť min. 900 mm, umiestnené na pravej strane vozidla ca. 1000mm od prednej steny nadstavby

	Zadné dvojkrídlové dvere s otváravosťou 270°, nerezové uzávery na povrchu dverí s rukoväťami, gumové dorazy po celej šírke spodnej časti rámu, oceľový pomocný rám.

	Osvetlenie ložnej plochy

	Pozičné osvetlenie vozidla a ostatné náležitosti v súlade s vyhláškou MDPaT

	Certifikát ATP 


	CHLADIARENSKÝ AGREGÁT :

	Agregát umožňujúci dosiahnuť teplotu v nadstavbe  0°C

	Ovládanie teploty z kabíny vodiča


Poskytovanie záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania vozidla (t.j. výkon povinných záručných prehliadok a kontrol vozidla v závislosti na výrobcom stanovených servisných intervaloch vozidla a predpísaných úkonov počas celej doby trvania záruky).
