Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Cenová ponuka 

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Teleskopický kĺbový nakladač

	Obstarávateľ:
	Názov:  Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Sídlo: 065 11 Nová  Ľubovňa 240                                                    
IČO: 36 482 391


Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:
Predmet zákazky: Teleskopický kĺbový nakladač
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Teleskopický kolesový kĺbový nakladač 
	/vyplní uchádzač/

	Maximálny výkon motora min. 115kW
	/vyplní uchádzač/

	Emisná normaStage V
	/vyplní uchádzač/

	Pneumatiky šírky min. 620mm
	/vyplní uchádzač/

	Celková šírka stroja max. 2500mm
	/vyplní uchádzač/

	Hmotnosť min. 9500kg
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna nosnosť ramena min. 4100kg
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna rýchlosť min. 40km/h
	/vyplní uchádzač/

	Piestové čerpadlo s premenlivým prietokom,  výkon čerpadla min. 145l/min, max. pracovný tlak hydrauliky min. 220bar
	/vyplní uchádzač/

	Jednopákový servodžojstik umožňujúci proporcionálne ovládanie zdvíhania a spúšťania ramena, vysúvania a zasúvania výložníka, ovládania vonkajšieho okruhu (aj konštantný prietok)
	/vyplní uchádzač/

	Trvalý pohon všetkých kolies
	/vyplní uchádzač/

	Rýchloupínač náradia Q-fits hydraulickým zaisťovaním
	/vyplní uchádzač/

	Kabína utesnená s kúrením a  klimatizáciou
	/vyplní uchádzač/

	Led pracovné svetlá min. 8ks
	/vyplní uchádzač/

	Systém odpruženia ramena
	/vyplní uchádzač/

	Uzávierka alebo LSD diferenciál v oboch nápravách
	/vyplní uchádzač/

	Reverzný ventilátor
	/vyplní uchádzač/

	Jeden externý okruh na konci ramena
	/vyplní uchádzač/

	Digitálna technológia v nakladači, slúžiaca na zber, prenos, spracovanie prevádzkových a technických parametrov, v reálnom čase a aj s následnou archiváciou vo vzťahu k reálnej polohe pomocou GPS
	/vyplní uchádzač/

	Paletizačné vidly
	/vyplní uchádzač/

	Lopata na sypký materiál
	/vyplní uchádzač/

	Kliešte na hnoj s pridržiavačom
	/vyplní uchádzač/

	Silážne vidly s výtlačnou stenou 
	/vyplní uchádzač/


Cenová ponuka:

Predmet zákazky: Teleskopický kĺbový nakladač
	Predmet zákazky:
	Počet

kusov
	Cena celkom 

v € 

bez  DPH:

	Teleskopický kĺbový nakladač
	1
	 /vyplní uchádzač/

	názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/



	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	/vyplní uchádzač/


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)
	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


