
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

	Názov zákazky:
	Pšeničný mlyn

	Obstarávateľ:
	Mlyn Trenčan spol. s r.o.
 Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná
IČO : 36311740




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	

	Platca DPH
	Áno/Nie



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:    Pšeničný mlyn

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	2x odieračka s aspiračnou skriňou s recirkuláciou  min.výkon 15 t/hod, demontáž a montáž

	2.
	Váha na 1.šrote min.výkon 150 ton/24 hod.,pripojenie na centrálny počítač, demontáž a montáž

	3.
	4x Reforma čistička krupíc 1,5 tony za hodinu preosievaci výkon, demontáž a montáž

	4.
	2x vytĺkačka otrúb výkon 1,5 ton/hod. demontáž a montáž,

	5.
	Kompresor skrutkový so sušičom vzduchu, výkon pri 10 bar/s je 15-11O l/s , demontáž a montáž

	6.
	Šnek žlabový 250/4 kW, dĺžka 16 m, demontáž a montáž

	7.
	Šnek žlabový 250/3 kW, dĺžka 7 m, demontáž a montáž

	8.
	Šnek žlabový 250/2,2 kW, dĺžka 4,5 m, demontáž a montáž

	9.
	Špirálový šnek 1,5 kW, dĺžka 7,5 m, montáž

	10. 
	Softvér, programovanie a napojenie všetkých nových strojov do centrálneho PC



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.



	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 2 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







