
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

	Názov zákazky:
	Ražný mlyn

	Obstarávateľ:
	Mlyn Trenčan spol. s r.o.
 Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná
IČO : 36311740




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	

	Platca DPH
	Áno/Nie



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:    Ražný mlyn

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	6dielny vyosievač , min. výkon 25 ton /24 hod., presievacia plocha min.38m2, demontáž a montáž

	2.
	Váha pred 1.šrotom, min výkon 25 ton/ 24 hod.pripojenie na centrálny počítač, demontáž a montáž

	3.
	Elektroinštalácia

	4.
	Softvér, programovanie a pripojenie na centrákny PC



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.








	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	






	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 2 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







