Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

	Obstarávateľ:
	Poľnohospodárske družstvo Mestečko

	IČO:
	00200123

	Názov / predmet zákazky:
	Vybavenie plničky pre mliekareň




	Položka:
	Uzatvárací automat

	Množstvo:
	1 kus

	
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
 SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Násypka na uzatváracie viečka objemu 30-50 litrov
	/vyplní uchádzač/

	Automatické položenie viečka PET na obal
	/vyplní uchádzač/

	Automatické položenie viečka Twist-Off na obal
	/vyplní uchádzač/

	Utiahnutieie podľa nastaveného krútiaceho momentu
	/vyplní uchádzač/

	Automatická zmena výšky podľa obalu
	/vyplní uchádzač/

	Výkon linky 1200 ks/h (+/-10%)
	/vyplní uchádzač/

	Článkový dopravník
	/vyplní uchádzač/

	Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm)
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť rýchleho prenastavenia na inú veľkosť obalu bez použití náradia
	/vyplní uchádzač/

	Výmenná hlava pre rôzne priemery viečok
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť uťahovania sklenených aj PET fliaš
	/vyplní uchádzač/

	Ľahké čistenie a sanitácia zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Pripojenie riadiacej jednotky: Ethernet + wifi
	/vyplní uchádzač/

	Komunikácia s databázou prevádzkovateľa linky
	/vyplní uchádzač/

	Diaľková správa riadenia - možno ovládať cez VPN
	/vyplní uchádzač/

	Správa dát - export dát do .xls / .txt
	/vyplní uchádzač/

	Katalóg vyrábaných produktov v RJ - po výbere požadovaného produktu prenastavenia výšky uvedených prvkov
	/vyplní uchádzač/


	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Uzatvárací automat – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.




	Položka:
	Etiketovací automat

	Množstvo:
	1 kus

	
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
             SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Etiketovanie valcových obalov
	/vyplní uchádzač/


	Automatická tlač šarže na etiketu technológiou INK-JET/ dotlač na etiketu
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Automatická zmena aplikátoru podľa etikety
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Výkon linky 1200 ks/h (+/-10%)
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Článkový dopravník
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm)
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Možnosť rýchleho prenastavenia na inú veľkosť obalu bez použití náradia
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Pripojenie riadiacej jednotky: Ethernet + wifi
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Komunikácia s databázou prevádzkovateľa linky
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Diaľková správa riadenia - možno ovládať cez VPN
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Ľahké čistenie a sanitácia zariadenia
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/


	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Etiketovací automat – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
	Položka:
	Akumulačný zásobník na výstupe linky

	Množstvo:
	1 kus

	
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
             SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Akumulačný dopravník s plochou min. EUR palety (1200 x 800 mm)
	/vyplní uchádzač/

	Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm)
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť rýchleho prenastavenia na inú veľkosť obalu bez použitia náradia
	/vyplní uchádzač/

	Pripojenie zariadenia k jestvujúcej výrobnej technológii
	/vyplní uchádzač/

	Komunikácia s systémom jestvujúcich výrobných zariadení
	/vyplní uchádzač/

	Zapisovanie vyrobených kusov do databázy (účtovného SW)
	/vyplní uchádzač/



	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Akumulačný zásobník na výstupe linky – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
	Položka:
	Kartónovací stroj

	Množstvo:
	1 kus

	
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
             SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Jednoduchý poloautomatický zalepovací stroj
	/vyplní uchádzač/

	Zalepovanie horných a spodných príklopov kartónov
	/vyplní uchádzač/

	Vedene kartónu bočnými unášacími pásmi
	/vyplní uchádzač/

	Mechanické nastavenie stroja na výšku a šírku baleného kartónu
	/vyplní uchádzač/

	Výškovo nastaviteľný dopravníkový stôl
	/vyplní uchádzač/



	Automatické odrezanie pásky
	/vyplní uchádzač/

	Vhodné pre široký rozsah kapacít balenia
	/vyplní uchádzač/


	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Kartónovací stroj – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/



	
	Hodnota:

	Cena spolu za celý predmet zákazky Vybavenie plničky pre mliekareň v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------
meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby*


