	Názov obstarávateľa:
	ORAGRO-V, s.r.o.

	IČO: 
	31734766

	Predmet zákazky (stroj): 
	Rozmetadlo priemyselných hnojív

	Množstvo:
	1 ks



	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	x

	Nesené rozmetadlo priemyselných hnojív
	x

	Objem zásobníka min 4 200 l
	x

	Zaťaženie nosného rámu min 4 500 kg
	x

	Pracovný záber v minimálnom rozsahu 18-54 m
	x

	Celková šírka stroja min 2,9 m
	x

	Celková dĺžka stroja max 1,7 m
	x

	Šírka plnenia min 2,7 m
	x

	Výška plnenia min 1,76 m
	x

	Schopnosť dosahovať aplikačnú dávku min 10,0 kg/sec
	x

	Presné rozmetanie s využitím min 100 sekcií
	x

	Hydraulický pohon rozmetacích kotúčov
	x

	Online vážiaci systém
	x

	Systém merania točivého momentu na kotúčoch
	x

	Systém hraničného rozmetania
	x

	Senzor náklonu
	x

	Senzory vyprázdnenia zásobníka
	x

	Sito na zachytávanie cudzích telies
	x

	Elektrický poháňaný čechrač s automatickým zastavovaním
	x

	Maximálny počet otáčok čechrača 60 ot./min
	x

	Krycia plachta
	x

	Sklopný manipulačný podvozok
	x

	Ovládanie a riadenie systému z miesta operátora v kabíne stroja (traktora)
	x

	ISOBUS kompatibilita s traktorovým terminálom
	x

	Systém monitorovania vetra a automatickej kompenzácie rozmetacieho obrazca
	x

	[bookmark: _GoBack]Systém automatickej regulácie zavádzania hnojiva
	x

	Záruka
	x


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
 a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------
                    pečiatka a podpis 
