| **Položka: digitálna ručná videokamera** | |
| --- | --- |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |
| **Počet** | **40 ks** |
| **Základná charakteristika riešenia** | Kompaktné zariadenie, fungujúce ako jeden celok na zaznamenávanie obrazu a zvuku, najmä v reálnom čase a jeho okamžité uloženie na záznamové médium, napr. SD kartu. Uložený záznam je potrebné ďalej preniesť na záznamové médium do PC používateľa. |
| **Funkcionalita** | * optický a digitálny ZOOM * rozlíšenie Full HD * optický stabilizátor obrazu * záznam na SD kartu min. 128 GB * výdrž v režime nahrávania min. 2h * wifi – 2,4 GHz * farebný dotykový displej * ovládacie menu – slovenský/český jazyk * hmotnosť max. 600g |
| **Objektív** | * optické priblíženie – min. 20x |
| **Osvetlenie kamery** | * vstavané osvetlenie/blesk * štandardný režim – od 1300 lux * farebný nočný režim |
| **Kamerová časť** | * digitálne približovanie – min. 60x * automatické vyváženie bielej farby * stabilizátor obrazu (inteligentný optický režim) * formát záznamu – min. Full HD * voliteľný formát nahrávania – formáty nahrávanie, prehrávanie – MPEG, JPEG, * mikrofón – stereo s možnosťou vypnutia * možnosť nahrávania s pripojením priamo do elektrickej siete z externého zdroja |
| **Displej** | * farebný * dotykový * režim zobrazenia 16:9, 4:3 * zobrazenie ovládacieho menu digitálnej videokamery * prehratie nasnímaného obrazu * rozmery – min. 2,7" * otočný/sklápateľný |
| **Telo videokamery** | * použitý materiál – plast, kov, alebo kombinácia uvedených materiálov. * rozmery – max. 65 x 65 x 135 mm * vstupy/výstupy – slot na úložisko (SD karta), HDMI (mikro) výstup, USB, wifi v štandarde 2,4 GHz * popruh na ruku * uchytenie pre statív |
| **Akumulátor** | * vymeniteľný, nabíjateľný akumulátor Li-Ion/Ni-MH – min. 1900 mAh * podľa odporúčaní výrobcu zariadenia – digitálna videokamera v režime záznamu pre min. 2 h a náhradný akumulátor s vyššou kapacitou, min. 3000 mAh |
| **Príslušenstvo** | * prenosná brašna na digitálnu videokameru * prepojovacie káble – kamera s PC, kamera s nabíjačkou * nabíjačka akumulátora - zo siete 230V/50 Hz a autonabíjačka 12V * kompatibilná SD karta s kapacitou min. 128 GB * softvér (základná editácia, ovládanie, pripojenie kamery do PC) |
| **Záručný a pozáručný servis** | Záruka na zariadenie podľa národných štandardov, ako aj možnosť pozáručného servisu zariadenia. Dodávateľ je povinný poskytnúť písomné vyhlásenie o poskytovaní pozáručného servisu všetkých komponentov zariadenia počas piatich rokov od zmluvne dohodnutého dodania tovaru používateľovi. |
| **Ostatné** | * tovar musí byť nový, nepoužitý, zabalený v neporušenom obale, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný * dodávateľ je povinný dodať zariadenie s návodom na používanie v slovenskom, resp. českom jazyku v tlačenej podobe * jednotková cena max do 300 EUR s DPH |