| **Položka: digitálna ručná videokamera** |
| --- |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |
| **Počet**  | **40 ks** |
| **Základná charakteristika riešenia** | Kompaktné zariadenie, fungujúce ako jeden celok na zaznamenávanie obrazu a zvuku, najmä v reálnom čase a jeho okamžité uloženie na záznamové médium, napr. SD kartu. Uložený záznam je potrebné ďalej preniesť na záznamové médium do PC používateľa. |
| **Funkcionalita** | * optický a digitálny ZOOM
* rozlíšenie Full HD
* optický stabilizátor obrazu
* záznam na SD kartu min. 128 GB
* výdrž v režime nahrávania min. 2h
* wifi – 2,4 GHz
* farebný dotykový displej
* ovládacie menu – slovenský/český jazyk
* hmotnosť max. 600g
 |
| **Objektív** | * optické priblíženie – min. 20x
 |
| **Osvetlenie kamery** | * vstavané osvetlenie/blesk
* štandardný režim – od 1300 lux
* farebný nočný režim
 |
| **Kamerová časť** | * digitálne približovanie – min. 60x
* automatické vyváženie bielej farby
* stabilizátor obrazu (inteligentný optický režim)
* formát záznamu – min. Full HD
* voliteľný formát nahrávania – formáty nahrávanie, prehrávanie – MPEG, JPEG,
* mikrofón – stereo s možnosťou vypnutia
* možnosť nahrávania s pripojením priamo do elektrickej siete z externého zdroja
 |
| **Displej** | * farebný
* dotykový
* režim zobrazenia 16:9, 4:3
* zobrazenie ovládacieho menu digitálnej videokamery
* prehratie nasnímaného obrazu
* rozmery – min. 2,7"
* otočný/sklápateľný
 |
| **Telo videokamery** | * použitý materiál – plast, kov, alebo kombinácia uvedených materiálov.
* rozmery – max. 65 x 65 x 135 mm
* vstupy/výstupy – slot na úložisko (SD karta), HDMI (mikro) výstup, USB, wifi v štandarde 2,4 GHz
* popruh na ruku
* uchytenie pre statív
 |
| **Akumulátor** | * vymeniteľný, nabíjateľný akumulátor Li-Ion/Ni-MH – min. 1900 mAh
* podľa odporúčaní výrobcu zariadenia – digitálna videokamera v režime záznamu pre min. 2 h a náhradný akumulátor s vyššou kapacitou, min. 3000 mAh
 |
| **Príslušenstvo** | * prenosná brašna na digitálnu videokameru
* prepojovacie káble – kamera s PC, kamera s nabíjačkou
* nabíjačka akumulátora - zo siete 230V/50 Hz a autonabíjačka 12V
* kompatibilná SD karta s kapacitou min. 128 GB
* softvér (základná editácia, ovládanie, pripojenie kamery do PC)
 |
| **Záručný a pozáručný servis** | Záruka na zariadenie podľa národných štandardov, ako aj možnosť pozáručného servisu zariadenia. Dodávateľ je povinný poskytnúť písomné vyhlásenie o poskytovaní pozáručného servisu všetkých komponentov zariadenia počas piatich rokov od zmluvne dohodnutého dodania tovaru používateľovi. |
| **Ostatné** | * tovar musí byť nový, nepoužitý, zabalený v neporušenom obale, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný
* dodávateľ je povinný dodať zariadenie s návodom na používanie v slovenskom, resp. českom jazyku v tlačenej podobe
* jednotková cena max do 300 EUR s DPH
 |