
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

	Názov zákazky:
	Šmykom riadený nakladač

	Obstarávateľ:
	Mgr. Michal Košovan - SHR
Preseľany 55, 956 12 Preseľany
IČO: 42368685




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	

	IČO:
	

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	

	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia :
	Xxx   (vyplní uchádzač)


TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie: Šmykom riadený nakladač

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Maximálna nosnosť 900 kg

	2.
	Preklápacie zaťaženie 1 800 kg

	3.
	Minimálna rýchlosť 0.15 km/h

	4.
	Maximálna rýchlosť 13 km/h

	5. 
	Trvalá maximálna rýchlosť 13 km/h

	6.
	Prevádzková hmotnosť 3 300 kg

	7.
	Celková hmotnosť 4 200 kg

	8.
	Typ motoru: elektrický 3 x GEW

	9.
	Nominálny výkon 3 x 10 kW

	10. 
	Maximálny výkon 3 x 27 kW

	11.
	Maximálny krútiaci moment 3 x 120 Nm

	12.
	Tlak hydrauliky pracovný 180 bar

	13.
	Prítok hydrauliky pracovný 65 l/min

	14.
	Objem hydraulické nádrže 40 l

	15.
	Štandardná konfigurácia – s jednou licenciou operátora, základná sada batérií 240 Ah bez nabíjačky, Smart batéria 3-fázová nabíjačka D400 G 96V/50A, zadný kryt pre základnú batériu, Vysoko výkonný mobilní telefón s jednou licenciou operátora, Odolný držiak telefónu, Elektroinštalačná sada pre eprídavné zariadenia, klimatizácia, príprava na cesty

	16.
	Prídavné zariadenie – základná lopata šírka 1830 mm 

	17.
	Prídavné zariadenie – dĺžka vidiel 1200 mm



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 2 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







