	Názov obstarávateľa:
	Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo

	IČO: 
	31 585 485

	Predmet zákazky (stroj): 
	Cisterna

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	Min. objem cisterny: 16 000 l

	Ochrana proti korózií – celopozinkovaním s pasiváciou

	Podvozok – rámová konštrukcia s predĺžením rámu /príprava pre dodatočnú montáž aplikátora/

	Náprava – tandemová, odpružená, zadná os natáčacia

	Nasávanie a výtlak kvapaliny zabezpečený pomocou lopatkovej vývevy

	Trubicový ukazovateľ množstva kvapaliny v cisterne

	Zadný čistiaci otvor priemeru min. Ø 700 mm

	Armatúra a ventily: min. 6´´

	Sacia hadica min.  6´´, s dĺžkou min. 6 m

	Pozinkované boxy pre prevoz chémie, min. 2 ks

	Horný gumový nalievací lievik na cisterne hydraulicky zatvárateľný, priemer min. 10“

	Blatníky

	Dvojokruhové vzduchové brzdy

	Pripojenie W52 – na požiarnickú hadicu  s 2 "guľovým ventilom

	Pneumatiky min. 600/55-26,5


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Oprávnený zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis oprávnenej osoby
