Príloha č. 1A k SP
[bookmark: _Hlk119935683]Opis predmetu zákazky 
Zariadenie predajne - Vitríny
	Vymedzenie                           častí / položky
	Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre
	číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota

	chladiace vitríny
	teplotný režim
	2-8 st C

	
	počet ks
	8

	
	rozmer  AxBxC max.
	1520mm x 680mm x 705mm

	
	presklenené 
	áno

	
	presklenné bočné steny
	áno

	
	zaťahovacia nočná roleta
	áno

	
	regálové
	áno

	
	počet regálov
	4

	
	osvetlenie
	áno

	
	osvetlenie regálov 
	áno

	
	možnosť výberu farby RAL
	áno

	výstavné vitríny
	presklenné
	áno

	
	rozmer (+/- 10 %)
	40x40x160cm

	
	otočné 
	áno

	
	počet ks
	3

	ďaľšie  požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia
	dodanie na Miesto realizácie  Jarovce Bratislava
	dodanie na miesto realizácie logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta realizácie vo výrobnom areáli

	
	osadenie logického celku
	osadenie logického celku t.j. Umiestnenie a upevnenie

	
	zapojenie logického celku
	zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médiíí zadávateľa - elektrická energia, voda , vzduchové rozvody.

	
	nastavenie zariadenia a test funkčnosti
	áno

	
	zaškolenie obsluhy
	áno

	
	záruka min 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky
	áno


· 
