Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky – Šmykom riadený nakladač 1 ks
TYP/ZNACKA ponúkaného tovaru:...................................................

	Časť
	Parameter
	Merná jednotka 
	Požadovaná hodnota 
	Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Všeobecné požiadavky
	Záruka minimálne 2 roky
	áno/nie
	áno
	

	
	Doprava DAP
	áno/nie
	áno
	

	
	Zaškolenie obsluhy
	áno/nie
	áno
	

	Technologické vybavenie
	Minimálny výkon motora
	kW
	50
	

	
	Minimálna nosnosť
	kg
	960
	

	
	Minimálny pracovný tlak
	Mpa
	24
	

	
	Minimálny objem lopaty
	m3
	0,4
	

	
	Minimálny prietok hydrauliky
	l/min.
	50
	

	
	Ovládanie joystickom
	áno/nie
	áno
	

	
	Pracovné osvetlenie
	áno/nie
	áno
	

	
	Spätné zrkadlá
	áno/nie
	áno
	

	
	Maják
	áno/nie
	áno
	

	
	Vykurovanie kabíny
	áno/nie
	áno
	


Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. 

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


