**VINTEKO, spol. s r.o.**

Telince 55, 951 61 Telince

IČO: 36518727; IČ DPH: SK2020146843

Tel: +421 905 265897; E-mail: vozar@vinteko.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

**Predmet zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Prívesný vozík** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Vnútorná ložná plocha | min. 250x150 cm |  |
| 2. | Nosnosť | min. 2500 kg |  |
| 3. | Konštrukčná rýchlosť | min. 90 km/h |  |
| 4. | Kotviace oká | min. 5 ks |  |
| 5. | Osvetlenie | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Plachta s konštrukciou | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Odlisťovač viniča** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Hydraulický bočný a výškový posuv | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Priemer vrtule | min. 400 mm |  |
| 3. | Otáčky motora | min. 3000 ot/min. |  |
| 4. | Ovládanie s joystickom | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Hĺbkový podrývací aplikátor priemyselných hnojív do vinohradu** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Počet podrývacích radlíc | 2 ks |  |
| 2. | Nerezový zásobník na priemyselné hnojivo | min. 200 l |  |
| 3. | Trojbodový záves | II. kat. |  |
| 4. | Hydraulické otváranie distribučných otvorov | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Pracovná hĺbka | do 40 cm |  |
| 6. | Oporné kolesá pre udržiavanie pracovnej hĺbky | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Sumarizácia cenových ponúk**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: