|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| **IČO:** | 00189103 |
| **Názov zákazky:** | **Záložný zdroj elektrickej energie** |
| **Predmet zákazky:** | **Záložný zdroj elektrickej energie** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ | |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ | |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ | |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ | |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
|  | | |
| Položka: | **Záložný zdroj elektrickej energie** | |
| Množstvo: | **1 celok** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| elektrocentrála pre núdzový chod mliekarne | | /vyplní uchádzač/ |
| menovitý základný výkon - PRP 205 kVA / 164 kW | | /vyplní uchádzač/ |
| menovitý záložný výkon - ESP 225 kVA / 180 kW | | /vyplní uchádzač/ |
| menovitý prúd 296 A | | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 100%: max. 45 l | | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 75%: max. 35 l | | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 50%: max. 25 l | | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 25%: max. 15 l | | /vyplní uchádzač/ |
| riadiaca jednotka | | /vyplní uchádzač/ |
| odhlučnená kapotáž | | /vyplní uchádzač/ |
| rozmery: max. 3500 x 1350 x 2100 mm | | /vyplní uchádzač/ |
| nádrž min. 300 l | | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **CENOVÁ PONUKA** | Cena v eur bez DPH: |
| **Cena v eur bez DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| **DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur s DPH** | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka