**NÁVRH TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE A CIEN**

**na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:**

**„Chladiarenské auto do 3,5 t“**

**vyhláseného dotovanou osobou SHR Bc. Martina Říhová, Bukovec 158, 906 14 Bukovec,**

**IČO:** **50197703**

Identifikácia obstarávateľa :

Názov spoločnosti: SHR Bc. Martina Říhová  
IČO: 50197703  
Sídlo spoločnosti: Bukovec 158, 906 14 Bukovec  
Kontaktná osoba: Bc. Martina Říhová  
Email: [rihova.martina@azet.sk](mailto:rihova.martina@azet.sk)   
Tel.: +421908271500

Identifikácia uchádzača :

Názov spoločnosti: ....................................  
IČO: ....................................  
Sídlo spoločnosti: ....................................  
Kontaktná osoba: ....................................  
Email: ....................................  
Tel.: .....................................

**Názov zákazky:** Chladiarenské auto do 3,5 t

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadávateľom požadované parametre:** | **Technická špecifikácia ponúkaného tovaru (uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA)** |
| Min. výkon 100 kW |  |
| Min. objem motora 2100 ccm |  |
| Min. objem ložnej plochy 11,5 m3 pred prestavbou |  |
| Dĺžka ložnej plochy min. 3100 mm pred prestavbou |  |
| Zdroj napájania diesel |  |
| Emisná norma – EURO6D\_FINAL |  |
| Farba vozidla biela |  |
| Airbag vodiča a predpínače bezpečnostných pásov |  |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním |  |
| Tempomat s obmedzovačom rýchlosti |  |
| Dvojitý USB port pre nabíjanie na prístrojovej doske |  |
| Dvojmiestna lavica v kabíne vodiča s trojbodovými pásmi |  |
| Plnohodnotná rezerva |  |
| Svetlá pre denné svietenie |  |
| Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom |  |
| Zadné zosilnené dvojlamelové pružiny |  |
| Bedrové nastavenie sedadla vodiča + lakťová opierka |  |
| Rádio, USB, Bluetooth a DAB |  |
| Otváranie zadných dverí v uhle 270 stupňov |  |
| Chladiarenská prestavba FNA – chladenie do 0°C s pohonom od motora aj s el. prípojkou n 230V + zápis do TP ( výrobca prestavby je držiteľom osvedčenia výrobcu a zároveň je zástupcom výrobcu prepravného chladenia pre SR a drží záruku na prestavbu min. 24 mesiacov ) |  |
| ***Typové označenie: ....................................................***  ***Cena v Eur bez DPH za 1 ks*: ....................................................** | |

**Zadávateľ verejného obstarávania požaduje, aby spolu s dodaným tovarom bola dodaná aj kompletná technická dokumentácia, aby súčasťou dodania bola aj montáž jednotlivých zariadení, ich uvedenie do prevádzky a kompletné zaškolenie obsluhujúceho personálu. Tovar musí byť nový.**

*Požiadavky obstarávateľa:*

*Uchádzač musí vyplniť uvedenú tabuľku „Návrh technickej špecifikácie, pričom musí uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie ponúkaného tovaru, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA.*

V ………………….. dňa ………………………..

…………………………………………………………….

osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača