**TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Obstaranie šmykom riadeného nakladača*** |
| ***Obstarávateľ:*** | **PD Uhrovec, a.s.**Uhrovec 754, 956 41 UhrovecIČO: 00205788 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia :** | **Xxx (vyplní uchádzač)** |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Šmykom riadený nakladač**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Mechaniznus na vrstvenie maštaľného hnoja nad 3m |
| 2. | Nosnosť min. 850 kg |
| 3. | výška na čape min 3 m |
| 4. | radiálny zdvih |
| 5. | motor s výkonom min 40 kW |
| 6. | motor splňajúci normu ST5 |
| 7. | lyžica so šírkou min 1750 mm |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |