**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Automatická identifikácia zvierat*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v SmrečanochSídlo: 032 05 SmrečanyIČO: 00195758 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Automatická identifikácia zvierat**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Automatická identifikácia zvierat na dojárni s ISO štandardom, kompatibilná s existujúcimi elektronickými jednotkami **1 komplet** |
| 2. | Technologický počítač zabezpečujúci obojsmernú výmenu údajov medzi elektronickými jednotkami v dojárni a softvérom manažmentu dojárne, prepojený s automatickou identifikáciou zvierat **1 ks** |
| 3. | Softvér pre manažment dojárne s monitorovaním práce dojičov a prepojením na existujúci softvér manažmentu stáda **1 ks** |
| 4. | Panel identifikácie ISO ID s prepojením na technologický počítač a rámovú anténu **2 ks** |
| 5.  | Panel identifikácie ISO ID triediaca brána **1 ks**  |
| 6. | Anténa rámová ISO štandard na identifikáciu zvierat **3 ks** |
| 7. | Integrovaný obvod pre existujúce elektronické jednotky v dojárni **18 ks** |
| 8. | Napájací zdroj k identifikácii 230V/24V min 100VA **2 ks** |
| 9. | Inteligentný respondér pre dojnice **220 ks** |
| 10.  | Inteligentný krčný respondér pre dojnice s funkciou identifikácie na dojárni na základe ISO štandardu  |
| 11. | Pamäť respondéra na uchovanie údajov **min. 24 hod** |
| 12. | Zber/aktualizácia údajov (anténa-respondér) **max. každých 20 min** |
| 13. | **Detekcia ruje kráv** |
| 14. | Zaznamenávanie času zrania a prežúvania kráv |
| 15. | Systém detekcie do 1 ustajňovacieho priestoru: |
| 16. | Kompatibilita systému s existujúcou dojárňou |
| 17. | Kontrolná jednotka **1 ks** |
| 18. | Čítačka antény pre načítavanie údajov z respondérov v ustajňovacích objektoch **1 ks** |
| 19. | ID anténa s rádiovou frekvenciou **1 ks**  |
| 20. | Dosah signálu 1 antény – rádius **min. 75 m** |
| 21. | Softvér s prepojením na softvér manažmentu stáda s nasledovnými funkciami: |
| 22. | Vyhľadávanie prirodzených rují, tichých rují na základe intenzity a špecifického pohybu kráv |
| 23. | Upozornenie na problémové kravy, ktoré sú bez ruje, s nepravidelnou rujou |
| 24. | Sledovanie zdravotného stavu kráv |
| 25. | Monitorovanie rutiny skupín - prehľad o odchýlkach pohybovej aktivity kráv a prežúvania, upozornenie v prípade výrazných odchýlok, napr. pri zmene kŕmnej dávky a pod. |
| 26. | Prezeranie údajov cez webové rozhranie |
| 27. | Zasielanie notifikácií na email |
| 28. | Doprava na miesto dodania |
| 29. | Inštalačný materiál (el. káble, chemické hadičky, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby **1 balík** |
| 30. | Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |