**Príloha č. 1 – Opis a technická špecifikácie predmetu zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | dITcom spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Hraničná 2, 040 17 Košice |
| **IČO:** | 36596167 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | nákup sejačky a navádzania GPS |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| Meno, priezvisko, titul, funkcia: |  |
| Telefón/e-mail: |  |
| **Údaje o DPH:** | Sme / Nie sme platci DPH[[1]](#footnote-1) |

1. **Navádzanie GPS – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Technický parameter**  **(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| Prijímač signálu - anténa | |  |
| Možnosť montáže na viac druhov strojov | |  |
| Sada na montáž | |  |
| Presnosť signálu: min. 30 cm | |  |
| Univerzálny displej | |  |
| Uhlopriečka: min.: 20 cm | |  |
| Dotykové ovládanie | |  |
| Vodeodolná obrazovka | |  |
| Volant s riadiacim motorom | |  |
| Aktivácie navádzania potrebne na využívanie funkcií | |  |
| Kabeláž - komplet | |  |
| Bez snímača polohy predných kolies | |  |
| Kompatibilita s traktorom JohnDeere 4052R | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

**2) Sejačka s výsevom na široko – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Technický parameter**  **(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| Univerzálna sejačka s výsevom na široko | |  |
| Objem zásobníka: min. 180 l | |  |
| Uzatváratelný zásobník | |  |
| Pripojovací rám - univerzálny | |  |
| Pohon ventilátora - elektrické | |  |
| Dávkovanie - valčekové | |  |
| Hadice | |  |
| Sejací rám s vývodmi | |  |
| Výsevný prvok pre veľké semená – tráva, raž, rastliny na zelene hnojenie | |  |
| Hmotnosť: max.: 400 kg | |  |
| Bez vlastného trojbodového závesu, uchytenie na A rám trojbodového závesu prídavného zariadenia. | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve**

1. Nehodiace sa škrtnúť [↑](#footnote-ref-1)