**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Okuliare strelecké**
2. Predmetom zákazky je obstaranie streleckých okuliarov pre potreby Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií (ďalej ako „ÚOUČaDM“) a doplnenia skladových zásob výstrojného materiálu.
3. **Hlavný kód CPV:**

33735000-1 Okuliare strelecké

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
4. **Lehota plnenia je:**

Najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

1. **Miesto dodania:**

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

\* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Okuliare strelecké** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **132 kusov** |
| **Určenie:** | Určené na strelnicu | N/A |  |
| **Sklá – materiál:** | Vyrobené z odolného polykarbonátu Plutonite alebo ekvivalent, ktorý je priamo odolný voči UVAS, UVB a UVC žiareniu (nie nanesená ochranná vrstva) |  | N/A |
| **Filter - sklá:** | Sklá filtrujú škodlivé modré svetlá s vlnovou dĺžkou až 400 nm |  | N/A |
| **Zakrivenie – sklá:** | Zakrivenie skiel zabezpečuje lepšiu hornú a bočnú ochranu voči cudzím časticiam | N/A |  |
| **Požadovaná technológia – sklá:** | Technológia HDO, ktorá zaručuje maximálnu čistotu a ostrosť obrazu bez skreslenia a znižuje zrakovú únavu | N/A |  |
| **Šošovky:** | S geometriou Polaric Ellipsoid alebo ekvivalent, ktorá zvyšuje kontrast a zvýrazňuje farby a znižuje rozmazanie obrazu v pohybe |  | N/A |
| **Zahmlievanie:** | Ochrana voči zahmlievaniu | N/A |  |
| **Ochrana:** | Ochrana podľa ANSI Z87.1 | N/A |  |
|  | Ochrana podľa MIL PRF-32432 | N/A |  |
|  | Ochrana pred malými premetmi letiacimi proti osobe vysokou rýchlosťou |  |  |
| **Odolnosť:** | Odolné voči pádu z výšky | N/A |  |
| **Profil rámu:** | Znížený pre nosenie chráničov sluchu | N/A |  |
| **Pripojenie:** | Možnosť pripojenia elastickej šnúrky na rám šošovky | N/A |  |
| **Farba rámu:** | Čierna | N/A |  |
| **Vymeniteľnosť skiel:** | 2 druhy vymeniteľných skiel: | N/A |  |
|  | Číre – svetelná priepustnosť 93% : |  | N/A |
|  | Svetelné podmienky – slabé svetlo, kontrast neutrálny | N/A |  |
|  | Dymové (šedé) – svetelná priepustnosť 17% : |  | N/A |
|  | Svetelné podmienky – ostré svetlo, kontrast neutrálny | N/A |  |
| **Vrecko:** | Vyrobené z mikrovlákna na prepravu a čistenie okuliarov | N/A |  |
| **Čistenie:** | Čistiaca handrička | N/A |  |
| **Obal:** | Pevný nylonový prepravný obal | N/A |  |
|  | **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list, z ktorého bude zjavné, že výrobok spĺňa požadované parametre, prípadne s ponukou predložiť technický alebo katalógový list, návod alebo certifikát, z ktorého bude zjavné, že výrobok spĺňa požadované parametre (v Slovenskom alebo Českom jazyku)** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky** |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*