**TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Rekonštrukcia klietkového chovu mládok na voliérový“*** |
| ***Obstarávateľ:*** | **SHP a.s.**Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske TepliceIČO: 31585370 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka**  | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za****1 MJ v €** | **Cena celkom** **v € bez DPH** |
|  | **Rekonštrukcia klietkového chovu mládok na voliérový** |
| 1 | Voliérová technológia 4 batérie po 42,5 moduloch | súb. | 1 |  |  |
| 2 | Dopravník trusu- dĺžka 12m a 8m | ks | 1 |  |  |
| 3 | Dopravník krmiva zo zásobníkov M130/19m | ks | 1 |  |  |
| 4 | Zásobník krmiva 15m3/9t  | ks | 2 |  |  |
| 5 | Osvetlenie na hale s LED žiarovkami 7W, centrálne zdvíhanie svetiel v uličkách | súb. | 1 |  |  |
| 6 | Vnútorné osvetlenie voliéry LED  | súb. | 1 |  |  |
| 7 | Ventilácia objektu – 398 000 m3/h | súb. | 1 |  |  |
| 8 | Vykurovanie - plynový agregát G100 KW | ks | 4 |  |  |
| 9 | Kompletná dodávka rozvádzačov technologického zariadenia a elektroinštalácia | súb. | 1 |  |  |
| 10 | Váženie síl | ks | 2 |  |  |
| 11 | Vodný panel + medikátor liečiv | ks | 1 |  |  |
| 12 | Montáž | súb. | 1 |  |  |
| 13 | Doprava | súb. | 1 |  |  |
|  |  | **Cena celkom bez DPH:** |  |
|  |  | DPH 20%: |  |
|  |  | **Cena celkom s DPH:** |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |