**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Rozmetadlo priemyselných hnojív 9 000 l*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145, 91324 Veľká Hradná, IČO: 31436641 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Ťahané rozmetadlo 9 000 l**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | pneumatické brzdy 2 okruhové |
| 2. | Šírka vynášacieho dopravníka min. 800 mm |
| 3. | Predný priezor |
| 4. | Indikátor rotácie pásového dopravníka |
| 5.  | Rozchod kolies 225cm |
| 6. | Pneu. O rozmere min. 460/85 R38  |
| 7. | systém hraničného rozmetania s elektrickým ovládaním z kabíny traktora /pravá strana/, |
| 8. | Pamäť na min. 25 hnojív, |
| 9. | ISOBUS systém |
| 10.  | automatické nastavenie dávky, |
| 11. | variabilné dávkovanie na základe máp, |
| 12. | elektricky ovládané hradítka  podľa GPS, |
| 13. | min. 12 virtuálnych sekcií ovládaných pomocou GPS, |
| 14. | automatická kalibrácia, |
| 15. | Pohon pomocou vývodového hriadeľa 540 otáčok za minútu alebo hydraulický pohon |
| 16. | objem zásobníka  min. 9000 l, |
| 17. | Protihrudové sito |
| 18. | krycia plachta, |
| 19. | svetlá na cestu, reflexné nálepky. |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |